강원특별자치도 고시 제2025-429호

남한강 상류권역(오대천, 어천, 지장천) 하천기본계획 고시

｢하천법｣ 제25조, 같은 법 시행령 제24조 및 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 지방하천 오대천 외 2개 하천기본계획을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2025년 10월 31일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 목   적

◦ 하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사·분석하고 정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발의 지침을 확립하고자 함

◦ 하천 유역의 각종 관련 계획과 조사·분석 내용을 참고하여 하천의 자연, 사회, 경재, 기술적 조건 등을 고려한 종합적인 정비를 위해 하천 정비 및 관리 계획 중 하천시설물 계획을 일부 변경하고자 함

수계명	하 천 명 칭	하 천 등 급	하 천 구 간								수 립 연 장 (km)	비 고
			기 점				종 점
			시도	시군구	읍면동	경계	시도	시군구	읍면동	경계
한 강	오대천	지 방 하 천	강원	평창	진부	동산리 상원사앞 합류점	강원	정선	북평	한강(국가) 합류점	54.50	하천기본계획 수립
	어 천	지 방 하 천	강원	정선	화암	백전리 하판내	강원	정선	정선	한강(국가) 합류점	41.85	하천기본계획 수립
	지장천	지 방 하 천	강원	정선	고한	고한리 정암사 합류점	강원	정선	정선	한강(국가) 합류점	45.21	하천기본계획 수립

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위: 백만㎥/년)

하천명	연평균강우량 (mm)	유역면적 (㎢)	수자원 총량	유출량			손실량	비고
				홍수시	평상시	계
오대천	1,280.37	451.79	578.46	259.46	124.09	383.55	194.91
			(100.00%)	(44.85%)	(21.45%)	(66.30%)	(33.70%)
어 천	1,224.28	229.55	281.03	96.83	62.00	158.83	122.20
			(100.00%)	(34.45%)	(22.07%)	(56.52%)	(43.48%)
지장천	1,224.28	224.83	275.26	78.45	63.31	141.76	133.50
			(100.00%)	(28.50%)	(23.00%)	(51.50%)	(48.50%)

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

하 천 명	주 요 지 점	유 역 면 적 (㎢)	계 획 규 모 (년)	기 본 홍수량 (㎥/sec)	하도분담 홍 수 량 (㎥/sec)	유역 및 홍수방어 시 설 별 홍 수 량 (㎥/sec)	계 획 홍수량 (㎥/sec)
오대천	오대천 하구	451.79	80년	2,508	2,508	-	2,508
	단임천(소) 합류전	378.85	〃	2,239	2,239	-	2,239
	고무통골 합류전	319.32	〃	1,962	1,962	-	1,962
	마평천(소) 합류전	280.56	〃	1,779	1,779	-	1,779
	신기천(소) 합류전	241.29	〃	1,556	1,556	-	1,556
	쉴터골천(소) 합류전	218.40	〃	1,443	1,443	-	1,443
	척천 합류전	143.83	〃	1,032	1,032	-	1,032
	월정천 합류전	110.33	〃	850	850	-	850
	병내천(소) 합류전	63.00	〃	538	538	-	538
어천	어천 하구	229.55	80년	1,195	1,195	-	1,195
	덕산기천(소) 합류전	168.30	〃	921	921	-	921
	수류골천(소) 합류전	146.81	〃	857	857	-	857
	화표동천(소) 합류전	115.34	〃	744	744	-	744
	건천천(소) 합류전	96.69	〃	657	657	-	657
	호직천(소) 합류전	71.22	〃	563	563	-	563
	역둔천(소) 합류전	32.00	〃	275	275	-	275
지장천	지장천 하구	224.83	80년	1,205	1,205	-	1,205
	영곡천(소) 합류전	188.50	〃	1,072	1,072	-	1,072
	고병계곡 지점	159.96	〃	977	977	-	977
	자미원천(소) 합류전	126.73	〃	800	800	-	800
	자뭇골천(소) 합류전	99.14	〃	668	668	-	668
	도직천(소) 합류전	79.11	〃	587	587	-	587
	사북신교 지점	66.64	〃	531	531	-	531
	북일천(소) 합류전	53.08	〃	445	445	-	445
	지장교 지점	36.80	〃	352	352	-	352
	갈래교 지점	27.24	〃	287	287	-	287
	두문천(소) 합류전	17.53	〃	190	190	-	190
	과업시점	7.64	〃	91	91	-	91

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하 천 명	주 요 지 점	홍 수 빈 도	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)
오대천	오대천 하구	80년	2,508	2,508	339.14~393.76	57~150
	단임천(소) 합류전	〃	2,239	2,239	394.15~462.34	49~122
	고무통골 합류전	〃	1,962	1,962	462.44~498.06	53~136
	마평천(소) 합류전	〃	1,779	1,779	498.27~505.12	88~195
	신기천(소) 합류전	〃	1,556	1,556	505.14~519.67	99~158
	쉴터골천(소) 합류전	〃	1,443	1,443	519.92~543.62	127~194
	척천 합류전	〃	1,032	1,032	543.62~549.89	111~172
	월정천 합류전	〃	850	850	551.31~595.61	79~177
	병내천(소) 합류전	〃	538	538	596.78~792.32	20~144
어천	어천 하구	80년	1,195	1,195	306.78~347.07	50~212
	덕산기천(소) 합류전	〃	921	921	347.41~399.79	45~138
	수류골천(소) 합류전	〃	857	857	400.02~458.54	44~179
	화표동천(소) 합류전	〃	744	744	460.85~521.91	40~84
	건천천(소) 합류전	〃	657	657	523.33~560.54	35~105
	호직천(소) 합류전	〃	563	563	562.10~606.68	28~68
	역둔천(소) 합류전	〃	275	275	607.42~630.13	20~66
	판문천(소) 합류전(과업시점)	〃	138	138	631.90	13
지장천	지장천 하구	80년	1,205	1,205	268.73~322.70	45~189
	영곡천(소) 합류전	〃	1,072	1,072	323.12~392.62	39~184
	고병계곡 지점	〃	977	977	394.03~427.51	35~93
	자미원천(소) 합류전	〃	800	800	428.48~485.97	26~96
	자뭇골천(소) 합류전	〃	668	668	486.55~563.25	22~105
	도직천(소) 합류전	〃	587	587	565.54~597.29	31~79
	사북신교 지점	〃	531	531	597.76~610.71	25~44
	북일천(소) 합류전	〃	445	445	610.71~667.88	26~85
	지장교 지점	〃	352	352	667.88~715.37	16~46
	갈래교 지점	〃	287	287	717.26~727.16	20~28
	두문천(소) 합류전	〃	190	190	729.04~824.25	11~47
	과업시점	〃	91	91	825.54	24

5. 보전지구·복원지구·친수지구에 관한 사항

하천명	구 간 (No.)		지구구분	연 장(m)	비 고
오대천	좌안1	0+000~0+189	보전지구(일반보전지구)	189
	좌안2	0+189~0+286	복원지구	97
	좌안3	0+286~0+970	보전지구(일반보전지구)	684
	좌안4	0+970~2+796	복원지구	1,826
	좌안5	2+796~7+622	보전지구(일반보전지구)	4,826
	좌안6	7+622~9+346	복원지구	1,724
	좌안7	9+346~22+077	보전지구(일반보전지구)	12,731
	좌안8	22+077~22+612	복원지구	535
	좌안9	22+612~23+900	보전지구(일반보전지구)	1,288
	좌안10	23+900~24+510	보전지구(특별보전지구)	610
	좌안11	24+510~26+149	보전지구(일반보전지구)	1,639
	좌안12	26+149~26+982	복원지구	833
	좌안13	26+982~27+764	보전지구(일반보전지구)	782
	좌안14	27+764~28+439	복원지구	675
	좌안15	28+439~30+233	보전지구(일반보전지구)	1,794
	좌안16	30+233~30+382	복원지구	149
	좌안17	30+382~31+407	보전지구(일반보전지구)	1,025
	좌안18	31+407~31+583	복원지구	176
	좌안19	31+583~34+100	보전지구(일반보전지구)	2,517
	좌안20	34+100~34+642	친수지구(근린친수지구)	542
	좌안21	34+642~34+811	복원지구	169
	좌안22	34+811~41+468	보전지구(일반보전지구)	6,657
	좌안23	41+468~43+125	친수지구(친수거점지구)	1,657
	좌안24	43+125~43+739	보전지구(일반보전지구)	614
	좌안25	43+739~44+076	복원지구	337
	좌안26	44+076~44+493	보전지구(일반보전지구)	417
	좌안27	44+493~45+292	친수지구(친수거점지구)	799
	좌안28	45+292~46+234	보전지구(일반보전지구)	942
	좌안29	46+234~54+500	보전지구(특별보전지구)	8,266
	좌안부(NO.0+000~54+500)			54,500

하천명	구 간 (No.)			지구구분	연 장(m)	비 고
오대천	우안1		0+000~0+359	보전지구(일반보전지구)	359
	우안2		0+359~0+829	복원지구	470
	우안3		0+829~3+107	보전지구(일반보전지구)	2,278
	우안4		3+107~3+844	복원지구	737
	우안5		3+844~8+295	보전지구(일반보전지구)	4,451
	우안6		8+295~8+715	복원지구	420
	우안7		8+715~13+965	보전지구(일반보전지구)	5,250
	우안8		13+965~14+254	복원지구	289
	우안9		14+254~21+492	보전지구(일반보전지구)	7,238
	우안10		21+492~22+163	복원지구	671
	우안11		22+163~28+080	보전지구(일반보전지구)	5,917
	우안12		28+080~28+349	복원지구	269
	우안13		28+349~29+636	보전지구(일반보전지구)	1,287
	우안14		29+636~30+105	복원지구	469
	우안15		30+105~32+383	보전지구(일반보전지구)	2,278
	우안16		32+383~32+922	복원지구	539
	우안17		32+922~33+498	보전지구(일반보전지구)	576
	우안18		33+498~33+725	친수지구(근린친수지구)	227
	우안19		33+725~34+840	복원지구	1,115
	우안20		34+840~46+243	보전지구(일반보전지구)	11,403
	우안21		46+243~54+500	보전지구(특별보전지구)	8,257
	우안부(NO.0+000~54+500)				54,500
어천	좌안1	0+000~0+567		보전지구(완충보전지구)	567
	좌안2	0+567~1+074		보전지구(일반보전지구)	507
	좌안3	1+074~2+813		복원지구	1,739
	좌안4	2+813~8+231		보전지구(일반보전지구)	5,418
	좌안5	8+231~8+942		복원지구	711
	좌안6	8+942~10+281		친수지구(근린친수지구)	1,339
	좌안7	10+281~11+800		보전지구(일반보전지구)	1,519
	좌안8	11+800~12+750		복원지구	950
	좌안9	12+750~13+753		보전지구(일반보전지구)	1,003
	좌안10	13+753~14+600		복원지구	847

하천명	구 간 (No.)		지구구분	연 장(m)	비 고
어 천	좌안11	14+600~20+251	보전지구(일반보전지구)	5,651
	좌안12	20+251~21+052	복원지구	801
	좌안13	21+052~22+260	친수지구(근린친수지구)	1,208
	좌안14	22+260~26+641	보전지구(일반보전지구)	4,381
	좌안15	26+641~27+190	복원지구	549
	좌안16	27+190~29+475	보전지구(일반보전지구)	2,285
	좌안17	29+475~31+147	복원지구	1,672
	좌안18	31+147~39+700	보전지구(일반보전지구)	8,553
	좌안19	39+700~40+703	복원지구	1,003
	좌안20	40+703~41+548	보전지구(일반보전지구)	845
	좌안21	41+548~41+850	복원지구	302
	좌안부(No.0+000~41+850)			41,850
	우안1	0+000~0+300	보전지구(완충보전지구)	300
	우안2	0+300~0+500	친수지구(근린친수지구)	200
	우안3	0+500~1+600	보전지구(일반보전지구)	1,100
	우안4	1+600~2+813	복원지구	1,213
	우안5	2+813~7+748	보전지구(일반보전지구)	4,935
	우안6	7+748~8+400	복원지구	652
	우안7	8+400~8+700	보전지구(일반보전지구)	300
	우안8	8+700~9+225	복원지구	525
	우안9	9+225~9+452	보전지구(일반보전지구)	227
	우안10	9+452~10+800	복원지구	1,348
	우안11	10+800~11+475	보전지구(일반보전지구)	675
	우안12	11+475~12+600	복원지구	1,125
	우안13	12+600~13+858	보전지구(일반보전지구)	1,258
	우안14	13+858~14+569	복원지구	711
	우안15	14+569~17+858	보전지구(일반보전지구)	3,289
	우안16	17+858~18+621	복원지구	763
	우안17	18+621~20+638	보전지구(일반보전지구)	2,017
	우안18	20+638~21+058	복원지구	420
	우안19	21+058~22+100	보전지구(일반보전지구)	1,042
	우안20	22+100~23+024	친수지구(근린친수지구)	924

하천명	구 간 (No.)		지구구분	연 장(m)	비 고
어 천	우안21	23+024~23+200	복원지구	176
	우안22	23+200~30+051	보전지구(일반보전지구)	6,851
	우안23	30+051~30+649	복원지구	598
	우안24	30+649~33+076	보전지구(일반보전지구)	2,427
	우안25	33+076~33+600	복원지구	524
	우안26	33+600~41+850	보전지구(일반보전지구)	8,250
	우안부(No.0+000~41+850)			41,850
지장천	좌안1	0+000~0+656	보전지구(일반보전지구)	656
	좌안2	0+656~1+197	복원지구	541
	좌안3	1+197~6+593	보전지구(일반보전지구)	5,396
	좌안4	6+593~9+059	복원지구	2,466
	좌안5	9+059~13+288	보전지구(일반보전지구)	4,229
	좌안6	13+288~15+318	복원지구	2,030
	좌안7	15+318~20+800	보전지구(일반보전지구)	5,482
	좌안8	20+800~21+000	보전지구(완충보전지구)	200
	좌안9	21+000~21+546	친수지구(근린친수지구)	546
	좌안10	21+546~21+700	보전지구(완충보전지구)	154
	좌안11	21+700~27+951	보전지구(일반보전지구)	6,251
	좌안12	27+951~28+191	보전지구(완충보전지구)	240
	좌안13	28+191~29+527	친수지구(근린친수지구)	1,336
	좌안14	29+527~29+720	보전지구(완충보전지구)	193
	좌안15	29+720~35+370	보전지구(일반보전지구)	5,650
	좌안16	35+370~35+915	복원지구	545
	좌안17	35+915~38+530	보전지구(일반보전지구)	2,615
	좌안18	38+530~38+707	보전지구(완충보전지구)	177
	좌안19	38+707~38+951	친수지구(근린친수지구)	244
	좌안20	38+951~39+090	복원지구	139
	좌안21	39+090~39+225	친수지구(근린친수지구)	135
	좌안22	39+225~39+487	복원지구	262
	좌안23	39+487~42+368	친수지구(근린친수지구)	2,881
	좌안24	42+368~42+440	보전지구(완충보전지구)	72
	좌안25	42+440~45+210	보전지구(일반보전지구)	2,770
	좌안부(No.0+000~No.45+210)			45,210

하천명	구 간 (No.)		지구구분	연 장(m)	비 고
지장천	우안1	0+000~0+605	복원지구	605
	우안2	0+605~1+629	보전지구(일반보전지구)	1,024
	우안3	1+629~2+461	복원지구	832
	우안4	2+461~5+353	보전지구(일반보전지구)	2,892
	우안5	5+353~6+480	복원지구	1,127
	우안6	6+480~7+988	보전지구(일반보전지구)	1,508
	우안7	7+988~8+300	복원지구	312
	우안8	8+300~9+059	보전지구(일반보전지구)	759
	우안9	9+059~9+400	복원지구	341
	우안10	9+400~12+463	보전지구(일반보전지구)	3,063
	우안11	12+463~13+116	복원지구	653
	우안12	13+116~14+089	보전지구(일반보전지구)	973
	우안13	14+089~14+663	복원지구	574
	우안14	14+663~15+387	보전지구(일반보전지구)	724
	우안15	15+387~15+666	복원지구	279
	우안16	15+666~16+187	보전지구(일반보전지구)	521
	우안17	16+187~16+507	복원지구	320
	우안18	16+507~17+163	보전지구(일반보전지구)	656
	우안19	17+163~17+912	복원지구	749
	우안20	17+912~18+485	보전지구(일반보전지구)	573
	우안21	18+485~18+600	복원지구	115
	우안22	18+600~19+241	보전지구(일반보전지구)	641
	우안23	19+241~19+534	복원지구	293
	우안24	19+534~20+494	보전지구(일반보전지구)	960
	우안25	20+494~21+467	복원지구	973
	우안26	21+467~22+267	보전지구(일반보전지구)	800
	우안27	22+267~22+403	보전지구(완충보전지구)	136
	우안28	22+403~23+600	친수지구(근린친수지구)	1,197
	우안29	23+600~23+766	보전지구(완충보전지구)	166
	우안30	23+766~29+366	보전지구(일반보전지구)	5,600
	우안31	29+366~29+687	복원지구	321
	우안32	29+687~30+676	보전지구(일반보전지구)	989

하천명	구 간 (No.)		지구구분	연 장(m)	비 고
지장천	우안33	30+676~30+870	보전지구(완충보전지구)	194
	우안34	30+870~31+232	친수지구(근린친수지구)	362
	우안35	31+232~31+394	보전지구(완충보전지구)	162
	우안36	31+394~33+211	보전지구(일반보전지구)	1,817
	우안37	33+211~34+039	복원지구	828
	우안38	34+039~34+500	보전지구(일반보전지구)	461
	우안39	34+500~35+471	복원지구	971
	우안40	35+471~35+815	보전지구(일반보전지구)	344
	우안41	35+815~36+228	복원지구	413
	우안42	36+228~36+828	친수지구(근린친수지구)	600
	우안43	36+828~36+929	보전지구(완충보전지구)	101
	우안44	36+929~40+360	보전지구(일반보전지구)	3,431
	우안45	40+360~40+487	보전지구(완충보전지구)	127
	우안46	40+487~42+000	친수지구(근린친수지구)	1,513
	우안47	42+000~42+136	복원지구	136
	우안48	42+136~42+509	친수지구(근린친수지구)	373
	우안49	42+509~42+708	보전지구(완충보전지구)	199
	우안50	42+708~45+210	보전지구(일반보전지구)	2,502
	우안부(No.0+000~No.45+210)			45,210

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

◦ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 원주지방환경청 하천계획과(☎ 033-760-6486), 강원특별자치도 건설교통국 하천과(☎ 033-249-3842), 평창군 건설과(☎ 033-330-2498), 정선군 건설과(☎ 033-560-2484)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.