붙임 2

대형저울(10톤 이상)의 자가 점검표

10톤 이상 대형저울에 대하여 재검정 신청 전 다음과 같이 점검하시고, 이상이 있을 경우에는 제작업체 또는 수리업체에 연락하시어 조치를 받으시기 바랍니다.

다    음

점검일자 :      년   월   일

점검항목	확인위치	점검내용		점검결과		비 고
저울의 명판	인디케이터 상부 또는 밑면	명판은 부착되어 있는가?		있음	없음	명판 미부착 시 제작검정 필요하므로 제작업체에 연락
		명판의 표시사항	Max (최대용량,끝달림)	kg
			e (한눈의 값 or 최소단위)	kg
			기물번호
			제작회사
			검정 증인	있음	없음
봉인상테	인디케이터 앞면 또는 뒷면	봉인이 되어 있는가?		있음	없음	증명업소에 한함
		봉인은 훼손되지 않았는가?		훼손됨	훼손안됨
유효기간 또는 검정 스티커	인디케이터 상부	유효기간(최근 검정 년월) 스티커는 부착되어 있는가?		있음	없음
		유효기간(최근 검정 년 월)은 언제인가?		년 월
저울의 편심	저울의 짐판 위에 중량물(차량 등)을 앞과 뒤에 올려서 확인 (최대용량의 1/3 이상의 하중)	1눈금 이상 편심이 있는가?		있음	없음	1 눈금 이상 시 제작업체 연락
		앞과 뒤의 중량 차는 얼마인가?		kg
상부철판 고정	저울상부 볼트	철판 체결용 볼트는 견고히 체결되어 있는가?		있음	없음
짐판의 움직임	저울 짐판의 전, 후, 좌, 우	짐판이 콘크리트 구조물과 닫지 않고 자유로이 움직이고 있는가?		있음	없음