□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 구)대관령중학교

- 주소 : 강원도 평창군 대관령면 장선길 28

◯ 측정기관 : ㈜대한석면환경컨설팅

◯ 발주기관 : ㈜하이테크알파

◯ 제거작업의 내용 : 평창 올림픽플라자 개폐회식장 현장 철거공사

◯ 제거작업의 기간 : 2017. 03. 01. ~ 2017. 03. 31.

측정 일시	2017. 03. 02. ~ 2017. 03. 08.
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비입구, 폐기물반출구1~2, 음압기배출구1~2, 폐기물 임시보관지점1~2 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2313(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.03.02.~2017.03.08.

측정 일시	2017. 03. 02. (오후 02시50분 ~ 오후 05시00분)
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	HA-1	부지경계선-1	0.0012	기준미만
	HA-2	부지경계선-2	0.0014	기준미만
	HA-3	부지경계선-3	0.0012	기준미만
	HA-4	부지경계선-4	0.0016	기준미만
	HA-5	위생설비 입구	0.0011	기준미만
	HA-6	음압기 배출구	0.0009	기준미만
측정 일시	2017. 03. 03. (오전 09시10분 ~ 오후 01시20분)
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	HA-1	부지경계선-1	0.0008	기준미만
	HA-2	부지경계선-2	0.0010	기준미만
	HA-3	부지경계선-3	0.0008	기준미만
	HA-4	부지경계선-4	0.0007	기준미만
	HA-5	위생설비 입구	0.0012	기준미만
	HA-6	음압기 배출구-1	0.0013	기준미만
	HA-7	음압기 배출구-2	0.0008	기준미만
측정 일시	2017. 03. 04. (오전 08시30분 ~ 오후 12시30분)
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	HA-1	부지경계선-1	0.0011	기준미만
	HA-2	부지경계선-2	0.0007	기준미만
	HA-3	부지경계선-3	0.0009	기준미만
	HA-4	부지경계선-4	0.0009	기준미만
	HA-5	위생설비 입구	0.0013	기준미만
	HA-6	음압기 배출구-1	0.0011	기준미만
	HA-7	음압기 배출구-2	0.0010	기준미만
측정 일시	2017. 03. 05. (오전 08시30분 ~ 오후 12시30분)
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	HA-1	부지경계선-1	0.0011	기준미만
	HA-2	부지경계선-2	0.0007	기준미만
	HA-3	부지경계선-3	0.0009	기준미만
	HA-4	부지경계선-4	0.0010	기준미만
	HA-5	위생설비 입구	0.0011	기준미만
	HA-6	음압기 배출구	0.0010	기준미만

측정 일시	2017. 03. 06. (오전 09시20분 ~ 오후 12시00분)
	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	HA-1	폐기물 반출구-1	0.0017	기준미만
	HA-2	폐기물 반출구-2	0.0017	기준미만
	HA-3	폐기물 임시보관지점-1	0.0013	기준미만
	HA-4	폐기물 임시보관지점-2	0.0009	기준미만
측정 일시	2017. 03. 07. (오후 02시30분 ~ 오후 03시30분)
	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	HA-1	폐기물 임시보관지점-1	0.0013	기준미만
	HA-2	폐기물 임시보관지점-2	0.0017	기준미만
측정 일시	2017. 03. 08. (오전 09시00분 ~ 오전 09시40분)
	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	HA-1	폐기물 임시보관지점-1	0.0015	기준미만