□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 진부중학교

- 주소 : 평창군 진부면 솔천길 69

- 석면면적 : 1965.15㎡

◯ 측정기관 : 주식회사 엔플러스이

◯ 발주기관 : 성호산업주식회사

◯ 제거작업의 내용 : 진부중학교 석면철거 및 처리공사

◯ 제거작업의 기간 : 2017. 07. 24. ~ 2017. 07. 28.

측정 일시	2017. 07. 24. ~ 2017. 07. 28.
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비입구1~2, 폐기물반출구1~2, 음압기배출구1~2, 폐기물 임시보관지점 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.07.24.~2017.07.28.

측정 일시	2017. 07. 24.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.004	기준미만
	2	음압기 배출구	0.003	기준미만
	3	부지경계선	0.005	기준미만
	4	부지경계선	0.005	기준미만
	5	부지경계선	0.003	기준미만
	6	부지경계선	0.005	기준미만
	7	폐기물 반출구	0.004	기준미만
측정 일시	2017. 07. 25.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.004	기준미만
	2	음압기 배출구	0.003	기준미만
	3	위생설비 입구	0.003	기준미만
	4	음압기 배출구	0.004	기준미만
	5	부지경계선	0.004	기준미만
	6	부지경계선	0.006	기준미만
	7	부지경계선	0.003	기준미만
	8	부지경계선	0.005	기준미만
	9	폐기물 반출구	0.003	기준미만
	10	폐기물 반출구	0.004	기준미만
	11	폐기물 보관	0.004	기준미만
측정 일시	2017. 07. 26.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.005	기준미만
	2	음압기 배출구	0.003	기준미만
	3	부지경계선	0.005	기준미만
	4	부지경계선	0.005	기준미만
	5	부지경계선	0.006	기준미만
	6	부지경계선	0.004	기준미만
	7	폐기물 반출구	0.003	기준미만
	8	폐기물 보관	0.004	기준미만

측정 일시	2017. 07. 27.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.004	기준미만
	2	음압기 배출구	0.005	기준미만
	3	부지경계선	0.006	기준미만
	4	부지경계선	0.003	기준미만
	5	부지경계선	0.004	기준미만
	6	부지경계선	0.004	기준미만
	7	폐기물 반출구	0.005	기준미만
	8	폐기물 보관	0.004	기준미만
측정 일시	2017. 07. 28.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.004	기준미만
	2	음압기 배출구	0.003	기준미만
	3	부지경계선	0.003	기준미만
	4	부지경계선	0.004	기준미만
	5	부지경계선	0.005	기준미만
	6	부지경계선	0.003	기준미만
	7	폐기물 반출구	0.006	기준미만
	8	폐기물 보관	0.003	기준미만