□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 대관령초등학교

- 주소 : 강원도 평창군 대관령면 도암새싹길11

- 석면면적 : 618㎡

◯ 측정기관 : 주식회사 민영

◯ 발주기관 : 두원건설(주)

◯ 제거작업의 내용 : 대관령초등학교 교사동 석면철거 및 해체공사

◯ 제거작업의 기간 : 2017. 07. 28. ~ 2017. 07. 30.

측정 일시	2017. 07. 28 ~ 2017. 07. 30
측정 결과	부지 경계선1~4, 위생시설, 음압기 설치 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.07.28.~2017.07.30.

측정 일시	2017. 07. 28.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	부지-01	지점 1. 부지 경계선	0.002	미만
	부지-02	지점 2. 부지 경계선	0.004	미만
	부지-03	지점 3. 부지 경계선	0.002	미만
	부지-04	지점 4. 부지 경계선	0.006	미만
	위생-01	지점 5. 위 생 시 설	0.003	미만
	음압-01	지점 6. 음압기 설치	0.003	미만
측정 일시	2017. 07. 29.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	부지-01	지점 1. 부지 경계선	0.004	미만
	부지-02	지점 2. 부지 경계선	0.004	미만
	부지-03	지점 3. 부지 경계선	0.003	미만
	부지-04	지점 4. 부지 경계선	0.002	미만
	위생-01	지점 5. 위 생 시 설	0.002	미만
	음압-01	지점 6. 음압기 설치	0.001	미만
측정 일시	2017. 07. 30.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	부지-01	지점 1. 부지 경계선	0.001	미만
	부지-02	지점 2. 부지 경계선	0.004	미만
	부지-03	지점 3. 부지 경계선	0.003	미만
	부지-04	지점 4. 부지 경계선	0.003	미만
	위생-01	지점 5. 위 생 시 설	0.004	미만
	음압-01	지점 6. 음압기 설치	0.002	미만