□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 평창군 평창대로 1754외 6개소

- 주소 : 평창군 평창대로 1754외 6개소

- 석면면적 : 854.57㎡

◯ 측정기관 : 주식회사 민영

◯ 발주기관 : 성호산업(주)

◯ 제거작업의 내용 : 국도31호선 평창 방림~장평2도로건설공사 중 석면해체 공사

◯ 제거작업의 기간 : 2017. 09. 04. ~ 2017. 09. 15.

측정 일시	2017. 09. 07 ~ 2017. 09. 15
측정 결과	부지 경계선1~4, 위생 지점, 실외, 반출구 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.09.07.~2017.09.15.

측정 일시	2017. 09. 07. 06:30 ~ 10:30
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	부지-01	지점 1. 부지 경계선	0.003	미만
	부지-02	지점 2. 부지 경계선	0.002	미만
	부지-03	지점 3. 부지 경계선	0.002	미만
	부지-04	지점 4. 부지 경계선	0.003	미만
	위생-05	지점 5. 위생 지점	0.002	미만
	실외-06	지점 6. 실외	0.004	미만
	반출구-07	지점 7. 반출구	0.005	미만
측정 일시	2017. 09. 08. 06:00 ~ 10:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	부지-01	지점 1. 부지 경계선	0.003	미만
	부지-02	지점 2. 부지 경계선	0.004	미만
	부지-03	지점 3. 부지 경계선	0.002	미만
	부지-04	지점 4. 부지 경계선	0.002	미만
	위생-05	지점 5. 위생 지점	0.004	미만
	실외-06	지점 6. 실외	0.002	미만
	반출구-07	지점 7. 반출구	0.003	미만
측정 일시	2017. 09. 09. 06:00 ~ 10:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	부지-01	지점 1. 부지 경계선	0.003	미만
	부지-02	지점 2. 부지 경계선	0.001	미만
	부지-03	지점 3. 부지 경계선	0.005	미만
	부지-04	지점 4. 부지 경계선	0.004	미만
	위생-05	지점 5. 위생 지점	0.004	미만
	실외-06	지점 6. 실외	0.001	미만
	반출구-07	지점 7. 반출구	0.003	미만
측정 일시	2017. 09. 15. 08:00 ~ 12:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	부지-01	지점 1. 부지 경계선	0.003	미만
	부지-02	지점 2. 부지 경계선	0.002	미만
	부지-03	지점 3. 부지 경계선	0.002	미만
	부지-04	지점 4. 부지 경계선	0.004	미만
	위생-05	지점 5. 위생 지점	0.004	미만
	실외-06	지점 6. 실외	0.003	미만
	반출구-07	지점 7. 반출구	0.002	미만