			정수시설 운영현황(2017년 10월)

가. 시설 현황

시설명	위 치	시설용량 (㎥/일)	배수시설	가압 시설	취수원
계	5개 정수장	31,900	22,169㎥/30개소	78
평창· 대화통합	평창읍 후평리 695	9,200	평창 7,080(9지)	19	하천복류
미탄	미탄면 회동리 산 30	1,000	미탄 720(6지)	11	하천복류
봉평	봉평면 창동리 산 15-1	8,700	봉평 6,404(5지)	16	하천복류
진부	진부면 하진부5리 48-2	9,000	진부 4,120(4지)	17	하천복류
대관령	대관령면 횡계리 294-25	4,000	대관령 3,845(4지)	15	하천복류 지하수

나. 시설운영 현황

시설명	시설용량 (㎥/일)	취수량 (㎥/월)	송배수량 (㎥/월)	일평균 생산량(㎥)	일최대 생산량 (㎥/일)	이용율 (％)	가동율 (％)	비 고 (최대생산일)
계	31,900	493,373	448,629	14,472	17,587	45.3	55.1
평창·대화	9,200	165,509	159,068	5,131	5,756	55.7	62.5	4(수)
미탄	1,000	18,872	14,645	472	594	47.2	59.4	4(수)
대화		배	수	지	전	환
봉평	8,700	107,606	98,364	3,173	4,379	36.4	50.3	21(토)
진부	9,000	132,120	119,428	3,853	4,743	42.8	52.7	7(토)
대관령	4,000	69,266	57,124	1,843	2,115	46.0	52.8	7(토)

※ 이용율 =	일평균생산량(㎥/일)	×100	※ 가동율 =	일최대생산량(㎥/일)	× 100
	시설용량(㎥/일)			시설용량(㎥/일)