□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 안미초등학교 교사동

- 주소 : 대화면 하안미길 11-8

- 석면면적 : 1,224.6㎡

◯ 측정기관 : 미래엔텍코리아 주식회사

◯ 발주기관 : ㈜영서건설

◯ 제거작업의 내용 : 안미초등학교 교사동 지정폐기물 해체공사

◯ 제거작업의 기간 : 2018.07.24.~2018.07.26.

측정 일시	2018. 07. 24 ~ 2018. 07. 26
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비입구, 음압기배출구1~6, 실내거주구역, 폐기물반출구 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2018.07.24.~2018.07.26.

측정 일시	2018. 07. 24. 11:00 ~ 15:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180724- 1	부지경계선1	0.0001	-
	180724- 2	부지경계선2	0.0006	-
	180724- 3	부지경계선3	0.0007	-
	180724- 4	부지경계선4	0.0006	-
	180724- 5	위생설비입구	0.0010	-
	180724- 6	음압기배출구1	0.0011	-
	180724- 7	음압기배출구2	0.0018	-
	180724- 8	음압기배출구3	0.0013	-
	180724- 9	음압기배출구4	0.0011	-
	180724-10	음압기배출구5	0.0008	-
측정 일시	2018. 07. 25. 14:00 ~ 18:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180725- 1	부지경계선1	0.0005	-
	180725- 2	부지경계선2	0.0006	-
	180725- 3	부지경계선3	0.0007	-
	180725- 4	부지경계선4	0.0005	-
	180725- 5	위생설비입구	0.0007	-
	180725- 6	음압기배출구1	0.0013	-
	180725- 7	음압기배출구2	0.0014	-
	180725- 8	음압기배출구3	0.0012	-
	180725- 9	음압기배출구4	0.0013	-
	180725-10	음압기배출구5	0.0011	-
	180725-11	음압기배출구6	0.0008	-
측정 일시	2018. 07. 26. 09:00 ~ 13:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180726- 1	부지경계선1	0.0011	-
	180726- 2	부지경계선2	0.0012	-
	180726- 3	부지경계선3	0.0005	-
	180726- 4	부지경계선4	0.0006	-
	180726- 5	위생설비입구	0.0008	-
	180726- 6	음압기배출구	0.0019	-
	180726- 7	실내거주구역	0.0008	-
	180726- 8	폐기물반출구	0.0018	-