□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 면온초등학교

- 주소 : 봉평면 태기로 493-11

- 석면면적 : 789.3㎡

◯ 측정기관 : 미래엔텍코리아 주식회사

◯ 발주기관 : ㈜이화산업

◯ 제거작업의 내용 : 면온초등학교 교사동 지정폐기물 해체공사

◯ 제거작업의 기간 : 2018.07.31.~2018.08.01.

측정 일시	2018. 07. 31 ~ 2018. 08. 01
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비입구, 음압기배출구1~4, 폐기물반출구 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2018.07.31.~2018.08.01.

측정 일시	2018. 07. 31. 06:00 ~ 10:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180731- 1	부지경계선1	0.0007	-
	180731- 2	부지경계선2	0.0009	-
	180731- 3	부지경계선3	0.0001	-
	180731- 4	부지경계선4	0.0011	-
	180731- 5	위생설비입구	0.0005	-
	180731- 6	음압기배출구1	0.0018	-
	180731- 7	음압기배출구2	0.0023	-
	180731- 8	음압기배출구3	0.0017	-
	180731- 9	음압기배출구4	0.0009	-
	180731-10	폐기물반출구	0.0011	-
측정 일시	2018. 07. 31. 11:00 ~ 15:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180731-11	부지경계선1	0.0006	-
	180731-12	부지경계선2	0.0010	-
	180731-13	부지경계선3	0.0007	-
	180731-14	부지경계선4	0.0009	-
	180731-15	위생설비입구	0.0004	-
	180731-16	음압기배출구1	0.0011	-
	180731-17	음압기배출구2	0.0012	-
	180731-18	음압기배출구3	0.0009	-
	180731-19	음압기배출구4	0.0007	-
	180731-20	폐기물반출구	0.0016	-
측정 일시	2018. 08. 01. 06:00 ~ 10:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180801- 1	부지경계선1	0.0009	-
	180801- 2	부지경계선2	0.0009	-
	180801- 3	부지경계선3	0.0005	-
	180801- 4	부지경계선4	0.0008	-
	180801- 5	위생설비입구	0.0007	-
	180801- 6	음압기배출구1	0.0016	-
	180801- 7	음압기배출구2	0.0021	-
	180801- 8	음압기배출구3	0.0018	-
	180801- 9	음압기배출구4	0.0016	-
	180801-10	폐기물반출구	0.0008	-

측정 일시	2018. 08. 01. 11:00 ~ 15:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180801-11	부지경계선1	0.0007	-
	180801-12	부지경계선2	0.0013	-
	180801-13	부지경계선3	0.0009	-
	180801-14	부지경계선4	0.0004	-
	180801-15	위생설비입구	0.0002	-
	180801-16	음압기배출구1	0.0014	-
	180801-17	음압기배출구2	0.0016	-
	180801-18	음압기배출구3	0.0010	-
	180801-19	음압기배출구4	0.0009	-
	180801-20	폐기물반출구	0.0015	-