강원특별자치도 고시 제2024-421호

대화천 하천기본계획(부분변경) 고시

｢하천법｣ 제25조 및 같은 법 시행령 제24조 및 시행규칙 제13조의 규정에 의하여 대화천 하천기본계획(부분변경)을 아래와 같이 고시하오니 관계인은 열람하시기 바랍니다.

2024년   10월  25일

강 원 특 별 자 치 도 지 사

1. 목   적

하천의 관리, 이용, 보전, 개발, 치수경제 및 하천환경에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하고 정비 기본계획을 수립하여 수자원 종합개발의 지침을 확립하고자 함

수계명	하천명	과업구간		수립연장(km)	비 고
		시 점	종 점
한강	대화천	평창군 대화면 신리 사동소하천 합류점	평창군 대화면 하안미리 (평창강 합류점)	11.50	부분변경

2. 연평균강우량 및 수자원 부존량

(단위 : 백만㎥/년)

하천명	연평균 강우량 (mm)	유역 면적 (㎢)	수자원 총량	유출량			손실량	비고
				홍수시	평상시	계
대화천	743.14	86.18	64.04	27.81	9.63	37.44	26.60
			100.0%	43.4%	15.0%	58.5%	41.5%

3. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

○ 해당사항 없음

4. 하천의 주요지점별 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

하천명	주요지점	홍수 빈도	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	계획하폭 (m)	비고
대화천	대화천 하구지점	100년	835	835	375.32	‧
(지방하천)	무명천2 합류전	〃	835	835	394.38	‧
	작골천 합류후	〃	835	835	411.64	‧	과업구간 내
	작골천 합류전	〃	790	790	411.64	‧
	큰골천 합류후	〃	790	790	432.15	‧
	큰골천 합류전	〃	565	565	432.15	‧
	신리천 합류후	〃	515	515	469.64	‧
	신리천 합류전	〃	345	345	469.64	‧
	사동천 합류후	〃	330	330	‧	‧
	사동천 합류전	〃	205	205	‧	‧
	무명천1 합류후	〃	175	175	‧	‧	과업구간 외
	무명천1 합류전	〃	140	140	‧	‧
	자작2교지점	〃	55	55	‧	‧

5. 보전지구․복원지구․친수지구에 관한 사항

지구 구분	세분화	구 간 (No.)		구간거리 (m)	공간관리계획
친수 지구	친수 거점 지구	좌안	5+100 ∼ 7+645	2,545	‧ 수환경을 개선하고, 하천의 생태기능 저해요인을 최소화하여 친수 및 경관의 질적 향상 유도 ‧ 하천환경정비사업, 체험형친수사업, 생태형 친수사업 등의 사업가능
		우안	3+500 ∼ 4+000 5+000 ∼ 5+600 6+480 ∼ 8+200	500 600 1,720	‧ 수환경을 개선하고, 하천의 생태기능 저해요인을 최소화하여 친수 및 경관의 질적 향상 유도 ‧ 하천환경정비사업, 체험형친수사업, 생태형 친수사업 등의 사업가능
복원 지구	복원 지구	좌안	0+000 ∼ 0+860 2+125 ∼ 3+000 7+955 ∼ 11+500	860 875 3,545	‧ 훼손된 하천을 복원하여 하천환경유지 ‧ 하도정비사업, 수환경 개선사업 등의 사업가능
		우안	0+000 ∼ 3+500 4+000 ∼ 5+000 5+600 ∼ 6+480 8+200 ∼ 11+500	3,500 1,000 880 3,300	‧ 훼손된 하천을 복원하여 하천환경유지 ‧ 하도정비사업, 수환경 개선사업 등의 사업가능
보전 지구	일반 보전 지구	좌안	0+860 ∼ 2+125 3+000 ∼ 5+100 7+645 ∼ 7+955	1,265 2,100 310	‧ 하천내 시설물을 지양하고 수생식물 식재계획을 억제하여 기존 자연경관 및 하천생태계 유지 ‧ 하도정비사업, 수환경 개선사업 등의 사업가능
		우안	-	-	-

6. 하천기본계획 열람에 관한 사항

○ 관계도서, 도면 등 상세한 내용은 강원특별자치도 건설교통국 하천과(☎ 033-249-2814) 및 평창군 환경과(☎ 033-330-2330)에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.