효석문화예술촌 조성

건축설계 재공모 지침서

2015. 12.

목       차

1. 건축설계공모 개요  -------------------------------  1

1.1. 설계공모 명칭

1.2. 설계공모 배경

1.3. 설계공모 목적

1.4. 설계 개요

1.5. 설계 대상

2. 건축설계공모 요강  -------------------------------  3

2.1. 일반 사항

2.2. 참가 자격과 제한

2.3. 참가 신청 및 접수

2.4. 현장 설명

2.5. 질의 접수 및 회신

2.6. 작품 접수

2.7. 심사위원회

2.8. 심사 방식

2.9. 심사 기준

2.10. 심사 결과

2.11. 기타

3. 설계 지침           ------------------------------  10

3.1. 기본 방향

3.2. 배치 계획

3.3. 건축 계획

3.4. 조경 계획

3.5. 기술 계획

3.6. 기타 사항

3.7. 제공 자료

4. 제출 도서           ------------------------------  17

4.1. 제출 도서의 종류

4.2. 도서 작성 지침 및 내용

4.3. 익명성 및 실격 사항

5. 관련 서식           ------------------------------  22

1. 설계공모 개요

1.1. 설계공모 명칭

효석문화예술촌 조성 건축설계 재공모

1.2. 설계공모 배경

- 올림픽 개최도시인 평창군의 문화관광 기반 미약, 올림픽에 참가하는 선수 및 보도진, 관광객에게 보여줄 수 있는 대표 관광콘텐츠 개발 필요

- 우리나라 현대 단편문학의 백미인 소설 ‘메밀꽃 필 무렵’의 배경지인 봉평(효석문화마을)에 효석문화예술촌을 조성하여 문화올림픽 성공 개최 견인

1.3. 설계공모 목적

- 올림픽을 계기로 평창을 찾는 국내외 관광객에게 한국 문학을 알리고 4계절 관광이 가능한 효석문화예술촌 조성

- 올림픽 개최, 광역 교통체계(철도 개통) 개선에 따라 대폭 증가할 것으로 예상되는 관광수요 충족 및 주변 문화관광 자원과 연계한 시너지 효과 창출

1.4. 설계 개요

- 발 주 처 : 강원도 평창군

- 위    치 : 강원도 평창군 봉평면 창동리 573번지 일원(봉평 문화창작지구 내)

- 지역/지구 : 계획관리지역, 동계올림픽특별구역

- 용    도 : 관광휴게시설

- 대상지면적 : 효석문화예술촌 17,985㎡

- 설계 내용 :  근대 장터, 근대문학공작/체험관, 문학창작소 등 건축설계

테마길, 테마외부공간 등 조경설계

- 건축계획면적 : 878.77㎡(연면적 조정범위 ±20%)

- 추정공사비 : 7,755,000,000원(부가세 포함)

- 추정설계비 : 362,000,000원 (부가세 포함, 건축·조경·토목설계 및 기타 협력 설계비 포함)

- 설계기간 :

건축설계공모 기간  : 공모등록 후 50일 (공모등록 및 작품 제출일 제외, 공휴일 포함)

기본 및 실시설계 기간 : 당선자 계약 후 과업 착수일로부터 90일 (공휴일 포함)

1.5. 설계 대상

- 효석문화예술촌 대상지

효석문화예술촌 건축설계공모 대상지는 아래 그림과 같으며, 이효석 생가복원지와 푸른집 일원을 대상으로 하고 전체부지 면적은 17,985㎡으로, 부지내 하천, 도로, 구거구간을 제외한 면적임. 건축설계공모시에는 부지 내 하천, 도로, 구거구간을 포함하여 계획하여야 함.

- 효석문화예술촌 대상시설

․ 건축 : 게이트/매표소, 관리동, 근대장터몰, 근대문학공작/체험몰, 문학창작몰 등 건축 계획

․ 부대토목 및 조경 : 부지정지 및 식재, 조경공간, 시설물, 경관 및 조명 계획

(테마길, 쉼터, 포토존 등)

․ 전시 : 대상지 외부공간 및 건축물 내부공간 전시 계획

효석문화예술촌 대상지 범위

2. 공모 요강 및 규정

2.1. 일반 사항

가. 공모 방식

- 본 공모는 일반설계공모 방식으로 진행한다.

나. 일정의 관장

- 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

- 공모 일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 유선 또는 FAX, 이메일을 통하여 참가등록한 모든 응모자에게 통보한다.

- 설계공모 진행기간 중 응모자는 참가신청서상의 주소 또는 연락처가 변경되었을 경우 그 변경된 내용을 발주처에 신속히 통보해야 하며, 그렇지 못하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

다. 설계공모 일정

구 분	공 모 일 정	비 고
공 모 공 고	2015. 12. 01(화)	평창군 홈페이지, 조달청 나라장터
응모신청 접수 (응모등록)	2015. 12. 08(화) 10:00 ~ 17:00	평창군 문화관광과 문화올림픽부서(4층)
현 장 설 명	·별도의 현장설명회 없음.	·별도의 현장설명회는 진행하지 않는다. ·공모와 관련된 자료는 평창군 홈페이지 공지사항에서 다운받을 수 있다.
질 의 접 수	2015. 12. 09(수) ~ 11(금) 10:00 ~ 17:00	직접방문 또는 Fax 신청(033-330-2256)
질 의 회 신	2015. 12. 14(월)	평창군 홈페이지 게재
작품접수 마감	2016. 01. 08(금), 10:00 ~ 17:00	평창군 문화관광과 문화올림픽부서(4층)
작품심사(예정)	2016. 01. 15(금)	평창군청 소회의실(2층)
당선작 발표	2016. 01. 18(월)	평창군 홈페이지에 공개
시 상(예정)	당선자 별도 통보
도 서 반 환	당선작 발표일로부터 10일 이내	미반환시 평창군에서 임의 처분 입상작(우수 및 가작포함)은 반환하지 않음

※ 일정은 참가 상황에 따라 변동될 수 있으며 변경 시 별도 안내 또는 홈페이지 게시 통보

2.2. 참가 자격과 제한

가. 참가 자격

- 다음 ①, ②항 요건을 모두 갖추어 단독 또는 공동(공동이행방식 또는 분담이행방식)으로 참가할 수 있다. 공동 참가의 경우 그 구성원(개인 또는 업체)이 총 3개 이내여야 하며, 대표사는 건축설계사무소에서 한다. 국·내외 관련 분야 업체 및 전문가(건축, 조경, 전시 등) 역시 공동 참가에 포함 될 수 있다.

① 공고일 현재 「건축사법」에 의한 건축사 자격을 취득하고 같은 법에 의하여 건축사사무소의 개설을 등록한 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

② 공고일 현재 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 1항과 같은 법 시행령 제3조 규정에 의거 산업통상자원부장관에게 건설부문(조경)의 엔지니어링사업자로 신고를 필한 업체 또는「기술사법」제6조 1항에 의하여 미래창조과학부장관에게 건설부문(조경) 기술사사무소 개설을 등록한 자

나. 참가 방법 및 자격 제한

- 업체 임직원 이외의 개인 외부 전문가가 본 설계공모에 참여하는 경우 참가 등록 시 참가신청서에 해당 전문가를 신고하여야 한다.

- 당선작에 대하여는 기본 및 실시설계권을 부여하므로 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등에 의거 설계 용역에 결격사유가 없는 업체이어야 한다.

- 참가 등록일을 기준으로 등록 취소, 휴․폐업, 자격정지 등 기타 행정 처분을 받은 자와 본 설계공모의 심사위원, 추진위원, 전문위원이 소속된 업체 구성원 또한 참가할 수 없다.

다. 기타 참가 자격 제한 사항

- 응모등록 후 현장 설명에 불참한 업체.

- 본 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 업체는 참가자격을 박탈한다.

2.3. 응모 신청 및 접수

가. 응모 신청 접수

- 일시 :  2015. 12. 08(화), 10:00 ~ 17:00

- 장소 : 응모 신청 접수는 방문접수만 가능하며, 장소는 평창군 문화관광과 문화올림픽부서(4층)에서 접수한다. (담당 : 033-330-2571)

나. 응모 신청 시 구비 서류

1) 설계공모 응모신청서 1부(사용인감 지참) (서식 1)

2) 설계 공모 참여자 명단. 1부 (서식 2)

3) 청렴서약서 1부 (서식 3)

4) 참가자의 자격을 입증할 수 있는 해당 증빙 자료 사본 각 1부(원본 대조필에 대표자 날인)

․ 건축사사무소 등록증 (법인인 경우 대표자 등록증 사본) 및 건축사 면허증

․ 엔지니어링사업자 신고증 또는 기술사사무소 등록증 및 기술사자격증

5) 외국 건축사 자격증 및 공동업무 수행계약서 사본 1부 (해당자에 한함)

6) 대표자선임계 (서식 4)

7) 대표자 인감증명서 및 도장

8) 위임장 (서식 5) 및 재직증명서 1부 (대리인이 등록할 경우에 한함)

9) 공동수급협정서 (공동이행방식, 서식 6-1) / (분담이행방식, 서식 6-2)

10) 법인 등기부 등본(법인인 경우) 또는 사업자등록증(개인인 경우) 사본 1부

(공동참가자 포함, 원본대조필에 대표자 날인, 외국 건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제 12조의 2에 의한 외국건축사자격 취득 신고필증 사본으로 갈음)

11) 사용인감계 및 인감증명서 (서식 7) 각 1부  (법인인 경우 법인 인감)

* 공동응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류 각각 제출

2.4. 현장 설명

- 별도의 현장설명회는 진행하지 않는다.

- 공모와 관련된 자료는 평창군 홈페이지 공지사항에서 다운받을 수 있다.

2.5. 질의 접수 및 회신

- 질의 접수 : 2015. 12. 09(수) ~ 11(금), 10:00 ~ 17:00

- 회신 날짜 : 2015. 12. 14(월)

※ 회신 날짜는 질의 상황에 따라 변동가능하며, 변경 시 별도 안내 또는 홈페이지 게시 통보

- 질의 접수 방법 :

․ 본 설계공모지침서, 제공 도서류, 기타 경기의 진행과 관련하여 질의가 있을 때에는 [서식 8] 로 작성한 질의서를 직접 제출 또는 팩스에 의한 방법으로 제출하여야 한다. (팩스 접수는 접수사실을 반드시 담당자에게 확인하여야 함)

- 질의 시 유의사항 :

1) 질의서는 기간 내에 접수시켜야하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한한다.

2) 질의서는 직접 제출 또는 Fax(033-330-2256)로 접수하고, Fax 접수시에는 발송후 수신 여․부를 확인하여야 한다. 단, 마감일 이전 도착분에 한하여 유효하다.

- 질의 응답 방법: 질의된 내용은 발주처가 관련부서 협의 및 검토 후 검토의견서를 작성 응모자 전원에게 통보(평창군 홈페이지에 게시)

- 질의 응답 유의사항:

1) 질의사항에 대한 답변 내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

2) 팩스에 의한 질의가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니 할 수 있다.

2.6. 작품 접수

- 제출 일자 : 2016. 01. 08(금), 10:00 ~ 17:00

- 제출 장소 : 평창군청 문화관광과 문화올림픽 부서(4층) (변경 시 별도 통보)

- 제출 도서 : ① 심사용 설계도판(A0) 3매

② 설계설명서 (A3) 20부

③ CD 1점

- 작품 제출 시 구비서류 : 참가신청접수증(서식 9)

- 작품 제출 요령

․ 작품 접수는 방문 접수만 가능하며 제출 마감 시한 이후에 도착한 작품은 접수하지 않는다.

․ 도판은 이중으로 포장하며 겉포장에는 접수번호를 표기하고 내부에는 일체의 표기를 하지 않아야 한다.

․ 설명서, CD는 1식으로 포장 후 겉포장에 접수번호를 표기 후 제출한다.

․ 모든 제출물은 작성자를 알 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

․ 기 접수된 작품은 수정ㆍ변경 및 보완 할 수 없다.

2.7. 공모 접수 작품 사전 검토

- 공모안 제출 완료 후 심사위원회 개최 이전 공모규정 준수 여부, 공모지침서 요구 조건 수용 등에 대하여 사전 검토한다.

- 사전 검토 사항

․ 관련 법령 위배 여부.

․ 설계지침 요구사항 초과 및 미달 여부.

․ 제출도서 규격 및 규정 위배 여부.

․ 제출도서에 해당 특정업체 지시문구 및 이미지 등 포함 여부.

․ 기타 공모 규정 위배 사항.

- 사전 검토 후 제한 사항

공모 안이 심사에 영향을 미치는 중대한 조건을 위배하여 심사대상으로 적절치 않다고 인정되는 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 해당 공모 안을 심사대상에서 제외가능하다.

2.7. 작품심사 및 입상작 선정

가. 심사위원회 운영

1) 심사위원 구성 및 심사위원 명단

- 심사위원 구성 : 건축서비스산업 진흥법의 ‘건축설계공모 운영지침’에 의거 심사위원회를 구성하되, 심사위원의 제척·기피·회피에 대비하여 20% 내외 예비 심사위원은 별도 선정한다.

- 심사위원 명단

심사위원회는 아래와 같이  6인의 심사위원과 1인의 예비심사위원으로 구성한다.

2) 심사위원회 구성

연번	성명	소속	비고/관련분야
1	박창근	강원대학교	건축설계
2	남성택	한양대학교	건축설계
3	어수용	강남건축사무소	건축설계
4	배정환	서울대학교	조경설계
5	김정윤	오피스 박&김	조경설계
6	하용훈	상지대학교	전시설계
예비 심사위원	원경섭	강원대학교	건축설계

2.8. 심사 방식

- 제출된 작품의 지침 위반 여부에 대해 전문위원 입회하에 심사 전에 사전 검토하여 심사위원회에 보고한다.

- 예정 심사 진행 일시 및 장소는 2016.01.15(금) 평창군청 소회의실(2층)에서 진행할 예정임.

일정은 상황에 따라 변동될 수 있으며 변경 시 별도 안내 또는 홈페이지 게시 통보함.

- 심사 진행 시 발주처(평창군청)의 해당 임직원의 참관 하에 심사를 진행한다.

- 당선작 및 입상작 결정방법과 평가기준은 아래『2.9. 심사기준』을 고려하여 설계공모 심사위원회에서 정한다.

2.9. 심사 기준

가. 절차기준

1) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있다(실격 판정 시 평가대상에서 제외)

2) 심사위원회는 표결방식에 의해 공모 안 중 채점대상 작품을 우선 선정할 수 있다.

3) 심사위원회는 채점대상 작품에 대하여 배점기준에 의거 항목별로 상대 평가하여 ‘작품심사 결과’를 결정한다.

4) 심사위원회는 작품심사 후 발주기관에서 상정한 가․감점대상 및 가․감점 사유를 심의하여 가․감점평가 결과를 결정한다.

5) 심사위원회는 평가대상에 대한 ‘작품심사 결과’와 ‘감점평가 결과’를 종합하여 당선작 및 입상작을 결정한다.

6) 본 설계경기는 원칙적으로 2인 이상의 설계자(공동참여를 포함)가 응모하여야 하나 응모자가 2인 미만인 경우에는 자체심사계획에 의하여 당선작을 선정함.

나. 심사기준

1) 작품심사는 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2014-345호)」에 따름. <｢건축서비스산업 진흥법 시행령｣ 제17조에 따른 ʻʻ건축 설계공모 운영지침ˮ>

2) 평가방식은 채점제를 원칙으로 하며 배점항목은 아래와 같다. 다만, 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 투표제를 채용할 수 있다.

* 평가항목 주안점

건축 및 조경계획의 창의성, 문학적 전시 및 관람 프로그램 수용이 가능한 배치 및 공간 계획, 주/야 경관 계획의 주변 환경과의 조화, 관람 이동 동선의 합리적인 설정, 계절과 지역성을 고려한 조경 식재 계획, 현 사업의 이해를 바탕으로 지역 경제 활성화를 고려한 계획, 전시 및 관람 컨텐츠의 창의성.

- 주요평가항목 -
평가항목	세부 사항
배치계획	∘ 지속가능한 배치 계획 및 토지 활용
	∘ 시설, 공간 이용의 편의성 및 연계성
	∘ 관람자 동선 계획의 적절성
건축계획	∘ 내․외부 공간 계획의 적절성 및 형태 창의성
	∘ 전시 공간 이용의 효율성
	∘ 동선 및 기능배분의 타당성
조경계획	∘ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 주변과의 조화
	∘ 외부 공간 디자인 및 외부 전시 계획의 우수성
	∘ 식재 및 경관, 조명 계획의 적절성
기술계획	∘ 환경친화적 설계기법의 우수성
	∘ 비용 절감 및 경제성
	∘ 건물 구조 및 시공 계획 등의 우수성
기타	∘ 지속 가능한 운영계획 등의 우수성
* 평가방법 및 절차는 설계 공모 심사위원회에서 지정하여 진행 예정임. * 자세한 평가방법 및 절차는 응모 접수 추후 게시 예정

2.10. 심사 결과

가. 상금 및 권한

최우수상(1점)  : 기본 및 실시설계권 부여

우 수 상(1점)  : 상금 1,500만원(부가세 포함)

장 려 상(1점)  : 상금 1,000만원(부가세 포함)

- 심사 결과 공모 목적에 부합하지 않거나 수준 미달 등의 사유가 발생할 경우 심사위원회의 결정에 따라 입상작이 선정되지 않을 수 있다.

- 설계수행 계약업체가 법령 및 기타의 사유로 설계용역을 수행할 수 없는 경우와 정당한 사유 없이 계약체결을 지연할 경우 차순위 작품 순으로 동 설계권을 부여할 수 있다.

나. 당선자의 권리 및 의무

- 설계공모 당선자가 제출한 서류 및 작품의 면적 등에서 허위사실이 발견되거나 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있다.

- 설계공모 당선자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 기본 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

- 설계공모 당선자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 당선자는 시행기관이 제시하는 설계과업지침서에 따라 기본 및 실시설계를 자격 요건을 갖춘 구성원과 함께 수행하여야 하며, 이때 필요한 제반 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 한다.

- 당선 후 기본 및 실시설계 시 시설물 건축 분야(토목, 구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등), 기타 부대시설 분야 및 전시 분야와 긴밀하게 연계하여 업무를 수행한다.

- 설계공모 당선자는 용역계약 시 토목, 전기, 정보, 통신, 소방 분야 설계면허가 없을 경우, 토목, 전기, 정보, 통신, 소방 관련 법령 등 엔지니어링 사업법에 의한  엔지니어링 활동 주체로 신고를 필한 자와 공동도급(분담이행방식)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 설계는 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링사업진흥법에 의한 활동주체로 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

- 필요 시 녹색건축, 친환경 인증 등에 필요한 제반 절차를 수행하여야 하며, 인증 시 필요한 일체의 비용은 설계공모 당선자가 부담한다.

- 설계공모 당선자는 기본 및 실시설계과정에 평창군이 지정한 전체 총괄 M.P.(마스터 플랜 전문가)의 협의를 거쳐서 업무를 수행하여야 한다.

- 설계공모 당선자는 기본 및 실시설계과정에 전시계획은 평창군이 지정한 전시 전문가의 자문을 받아서 업무를 수행하여야 하며, 전시 소품 계획안을 제시하여야 한다.

- 설계공모 당선자는 이 지침서와 “과업지시서”를 준수해야 한다

2.11. 기타

가. 다음의 각호의 경우 심사위원회에 상정하여 그 결정에 따른다.

- 제출한 서류의 내용 중 분명한 허위 기재의 사실이 있는 경우

- 제출도서에 참가자를 식별할 수 있게 기록한다든지 암호를 기재하여 심사에 영향을 준다고 판단되는 경우

- 제출된 작품이 제시된 공사비 범위 내에서 시공하기 어렵다고 판단될 경우

- 기타 본 설계지침을 위반한 경우

- 본 설계경기는 원칙적으로 2인 이상의 설계자(공동참여를 포함)가 응모하여야 하나 응모자가 2인 미만인 경우에는 자체심사계획에 의하여 당선작을 선정함.

나. 저작권 및 출판 전시

- 제출 작품의 저작권은 참가자가 가지며, 소유권 및 사용권은 발주처가 가진다. 발주처는 별도 보상 없이 모든 제출작품을 본 설계공모와 관련한 보고서 출판, 작품집 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송 또는 기타 매체를 통한 홍보에 사용할 권리를 가진다.

다. 반  환

- 제출물 중 설계설명서 및 CD-ROM, 수상작의 설계도판은 반환하지 아니한다.

- 수상작품(최우수작, 우수작, 장려작) 이외의 설계도판 반환은 심사결과 발표일로부터 10일 이내에 참가자가 회수하여야 하며, 이에 따른 제반 비용은 참가자가 부담한다.

- 기간 내 미회수 작품에 대해서는 임의로 처리한다.

3. 건축 설계 지침

3.1. 설계 기본 방향

가. 이효석문학관 등 효석문화마을 및 주변의 문화관광시설과 연계되고, 주변 자연경관과 조화를 이루는 시설 및 공간 배치

나. 효석문화제 등 기 구축된 이효석 문화콘텐츠를 기반으로 근대문학 재조명 및 소설 속 배경을 체험할 수 있는 전시콘텐츠 제안

다. 4계절 관광, 주·야간 방문이 가능하여 지속적인 지역 경제 활성화에 기여할 수 있는 휴양 및 문화예술촌 조성

3.2. 배치계획

- 효석문화예술촌은 크게 관리영역, 장터몰, 근대문학공작/체험몰, 문학창착몰 등 4개의 주요시설군과 이들을 엮는 테마 길 등 조경공간으로 구분된다.

- 이효석생가(복원)와 푸른집 등 기존시설과 기존 하천변 및 가로망 등 부지현황을 고려하여 조화롭고 흥미로운 방문객 동선과 환경을 조성한다.

- 기존 지형을 고려하여 시설과 공간을 배치하되 지역 명소인 메밀꽃밭 등을 활용하여 4계절별로 차별화될 수 있는 지역 경관을 구성한다.

- 소설 속 시대배경과 길 등의 재해석에 근거한 스페이스 - 스토리텔링을 통해 방문객이 체험하는 공간 자체가 관광 콘텐츠화 하는 공간환경을 구성한다.

- 장터몰은 소설 속 1920-30년대를 체험하는 공간으로, 한국 근대의 이미지를 참조하여 현대적이면서도 근대적 향수를 불러일으키는 방향으로 계획하며, 근대문학공작/체험몰과 문학창착몰은 본격적인 개장시기인 2018년 이후 2020년대를 겨냥한 미래지향적인 조경·건축공간으로 조성한다.

- 장터몰과 근대문학공작/체험몰, 문학창착몰은 4계절 관광, 주·야간 방문을 고려하여 수익창출이 용이한 위치에 배치하고, 설계 의도와 관리·하역 동선 등을 고려하여 하나 혹은 여러 동의 건축물로 구성이 가능하다.

- 공모안에서 부지 내 별도의 주차장은 계획하지 않고, 인근 이효석문학관의 주차장 이용을 전제로 주 진입동선을 계획한다.

3.3. 건축계획

가. 건축물 계획

- 건축물은 대상 지형과 주변 자연을 적절히 활용하여 창의적으로 계획한다.

- 건축물의 내ㆍ외부 공간이 유기적으로 연계된 신선한 건축 구성 및 배치 방식을 모색하고, 건축물의 추후 확장을 고려하여 설계한다.

- 건축물은 겨울철 결빙 등을 감안하여 동남향으로 입구를 배치하거나, 열선 설치 등을 통해 안전사고를 대비한다.

- 기존 이효석생가와 푸른집은 존치를 전제로 하며, 기존 당나귀축사는 철거 후 신축을 전제로 한다. 기존 정자는 설계자의 의도에 따라 존치 및 철거가 모두 가능하다.

- 효석문화예술촌 조성 실시계획의 기본컨셉을 바탕으로 하여 더욱 발전된 건축물 계획을 제안한다. 기본컨셉을 선택 적용하거나 추가 제안할 수 있으며 건축물 관련 기본컨셉은 다음과 같다.

․ 게이트/매표소 : 문학예술촌의 이미지를 표현하는 관문 디자인 및 매표소 디자인. 문학 속 현실로 들어가는 관문을 상징

․ 관리동 1 (관리사무소) : 한국 근대의 시대적 상황을 현대적으로 재해석하여 건축물의 외관 및 형태를 디자인. 소설 속 이미지 또는 평창의 전통 건축양식 구현, 사무실, 방송실, 수납창고 등 계획.

․ 관리동 2 (면사무소) : 관리동1과 함께 배치, 사무실, 회의실, 화장실 등 계획

․ 장터1-4 : 한국 근대 장터의 이미지를 참조하여 현대적이면서도 근대적 향수를 불러일으키는 건축물 디자인. 1920-30년대 장터 구성, 옛 생활상을 볼 수 있는 신발/모자/생활용품 등 잡화상과 의류집, 방문객이 직접 체험하고 사먹을 수 있는 소머리국밥집, 메밀국수집 등으로 구성.

․ 근대문학공작/체험관1-4 : 근대문학의 배경이 되는 다양한 장소의 재현 방법을 수용하는 건축 디자인 제시. 1920-30년대 시대상과 이효석을 테마로 한 전시/체험관으로 1927년 한국 최초 다방(영화감독 이경손)을 재현한 음악다실, 북카페, 백러시아 와인방, 1920-30년대 흑백영화를 체험할 수 있는 영상관으로 구성하고, 각 전시/체험관 사이에는 사계절 화단 조성.

․ 문학창작소 여마 : 이효석 작품에서 등장하는 여마를 주제로 한 조형물 및 전시 공간구성. 여마의 상징적 의미를 건축적으로 구현한 디자인 제시. 초대형 여마 조형물이자 전망대, 소설 속에 등장하는 당나귀를 봉평 마을의 트레이드 마크이자 킬러콘텐츠로 활용, 여마의 형태는 수준 있는 예술작품으로 디자인하고(유명 화가 또는 건축가의 설치 가능한 작품 스케치 또는 이미지를 제안) 내부 전시 콘텐츠를 구체화.

․ 문학창작소1-4 : 문학 소설 속 주요 소재를 주제로 한 전시공간으로 소재의 특성과 문학적 소재를 기반으로 창작성의 발현을 위한 형태 및 공간구성. 소설과 같은 제목의 문학창작 건축물, 산협, 개살구, 들, 산 등을 큐브 가옥으로 재현, 내부 전시 콘텐츠 구체화.

․ 생가 : 기존 존치 시설

․ 푸른집 : 기존 존치 시설

․ 책 박물관 (책방 길) : 세계적인 문학적 예술촌을 표방하며, 한국 근대문학을 기반으로 세계문학과의 교류 및 진출을 상징적으로 표현하는 건축 조형물. 전 국민의 관심으로 만들어가는 책방 길, 서가 (책장) 형태의 유리 건축물 사이 길, 운영 프로그램 및 지속적 활성화 방안 제안

․ 당나귀 축사 : 당나귀 2마리를 생육할 수 있는 규모, 추후 확장 가능성 고려

나. 전시 계획

- 상기의 기본 컨셉에 근거하여 문학창작소 여마와 1-4 의 내ㆍ외부 공간의 전시계획을 제안한다.

- 건축물의 배치 등과 연계하여 전시 동선을 구성하고 관람과 동시에 방문객이 직접 체험할 수 있는 체험형 전시 공간으로 계획한다.

- 모든 시설 공간은 효석문화제 기간뿐만 아니라 연중 사용을 고려한 전시계획 및 내부 공간 계획이 이루어져야 한다.

3.4. 조경계획

가. 경관 및 조명 계획

- 자연자원 보존과 소설 속 시대 배경 재현을 통해 올림픽 전후 지속가능한 문학테마파크로서 문화예술촌이 장기적으로 발전할 수 있는 경관이미지 특화계획을 제안한다.

- 지리적·기후적 한계로 인해 야간 개장 시설이 부재한 봉평지역의 특성을 감안하고 효석문화예술촌 조성계획의 기본컨셉을 고려하여 야간 방문이 가능한 문화공간으로서 기능할 수 있는 조명계획을 제안한다.

- 주변 작물이 피해를 입지 않는 적절한 조명 계획을 제안한다.

나. 식재 및 조경, 외부공간 전시 계획

- 기존 메밀꽃밭과 자연경관을 최대한 보존하여, 계절꽃 등을 식재한다. 기존 자연환경과 적절히 어우러지며, 4계절별로 차별화되는 공간 조성을 위한 식재 계획을 제안한다.

- 식재와 담장 계획 시 부지경계 외부의 메밀꽃밭은 봉평메밀꽃 축제, 효석문화제 등을 위해 식재하는 일시적 경관작물임을 고려한다.

- 문화예술촌은 시설 관리, 유료관람객 통제 등을 위해 담장으로 구획되어야 한다. 담장은 주변 경관작물 식재와 연속성을 최대한 유지할 수 있고, 통일감 있는 지역 경관을 구현할 수 있는 형태로 제시되어야 하며, 친환경적 재료와 수목 이용이 적극 권장된다.

- 햇볕이 강한 날 그늘 속에서 산책할 수 있도록 키 큰 수목을 식재한다.

- 4계절 테마 문학 여행지로서 문학과 관련한 다양한 콘텐츠가 창출되는 테마 길을 조성한다. 설계자의 의도에 따라 자유롭게 제안하며, 다음은 소설 속 배경과 문학 체험을 컨셉으로 제안한 테마 길 예시이다. (참고사항임)

․ 메밀 꽃길 : 입체 바닥 소설길 (발로 읽는 소설길)

․ 프로포즈 터널 길 : 메밀꽃잎으로 장식된 하트 모양의 터널 길

․ 당나귀 길 (달구지길) : 당나귀 시승 등 체험 길

- 하천 정비 계획 : 기존의 하천을 문화예술촌과 연계한 생태냇가로 조성하여 생태 탐구 및 경관을 연출한다.

다. 시설물 계획

- 벤치, 쉼터, 길 형태의 포토존을 최대한 많이 만들어 이벤트 장소 조성 및 활성화 방안을 제안한다.

- 테마 길과 연계 또는 별도의 이벤트 장소로서 활용할 수 있는 시설물을 제안한다. 설계자의 의도에 따라 자유롭게 제안하며, 다음은 상기의 테마 길과 연계하여 제안한 시설물 예시이다. (참고사항임)

․ 메밀 꽃길 : 글자가 양각된 형태의 보도블록

․ 프로포즈 터널 길 : 4계절 메밀꽃 등을 비추는 터널 속 LED 조명

․ 당나귀 길 : 야간 방문객 고려, 밟으면 빛을 내는 LED 조명

3.5. 기술계획

가. 구조 및 시공계획

- 구조설계는 「건축구조설계기준」(국토교통부고시)에 의거 수행하고 이외의 설계기준 적용시 반드시 관련 기준을 명시한다. 구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 신기술 및 신공법의 적용이 가능하도록 설계하되 시공성 및 경제성 등을 적극 고려하여야 한다.

- 장래의 증축여부, 리모델링 가능성 등을 고려하여 계획한다.

- 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하며 시공여건을 충족할 수 있도록 설계  한다.

- 공사기간을 단축할 수 있는 구조를 제안한다.

나. 토목 계획

- 홍수위와 자연재해 피해 사례를 조사하여 부지 계획고를 결정한다.

- 부지 내 토량이동의 최소화 및 토량유용을 감안하여 경제적인 계획을 수립한다.

- 주변 환경과의 친화성 및 연계성을 고려하여 환경친화적으로 계획한다.

- 배수설계는 대지의 고저차, 현장 주변 배수로 등을 참고하여 배치 및 방향 등의 기본 계획을 설정하여, 실시설계 시 오수관로 설치 계획(하수종말처리장 연결여부, 오수정화시설 설치여부), 상수도 직결급수 계획(저수조 설치여부) 등이 실행되도록 계획을 수립한다.

다. 기계설비 계획

- 건축물의 규모와 용도, 유지관리의 효율성, 경제성 등 종합적으로 고려하여 공조설비, 냉난방, 급수, 급탕, 배수, 오수정화, 통기 등 적합한 시스템을 계획한다.

- ‘건축물의 설비기준 등에 관한 규칙’, ‘건축물의 에너지절약설계기준’ 등을 만족하고, 신․재생 에너지 활용, 에너지 소비 최소화 등을 통해 유지관리비를 절감할 수 있는 방안을 마련하여 계획에 반영한다.

- 소방설비는 소방관련법, 건축법, 기타 제반 관련 법규를 만족하고, 인명의 안전과 경제성을 고려하여 증설에 따른 소화시설 대응이 용이하도록 계획한다.

라. 전기설비 계획

- 건축물에 배치되는 전기설비의 각종 시설공간은 기능성, 관리성, 안전성, 확장성을 전제로 건축물 외부로부터 연계성과 건축물 내 전기에너지 변환, 분배, 중계의 적절성을 고려하여 계획한다.

- 전기설비 시설공간은 유지관리와 보수, 교환에 대비하여 설비 내용변경과 증설이 기능하도록 계획한다.

- 조명은 각 실에 대한 용도를 충분히 검토하여 적정한 조도 및 전열․전력설비를 구축하고, 전기기기 제품은 고효율인증제품, 친환경제품 및 신기술제품을 사용한다.

- 모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화를 이루어야 하며, 모든 조명은 최대한 고효율 LED 조명 등으로 설계하여야 한다.

- 신․재생 에너지의 활용을 적극 고려하고, 전기 소방설비의 시설항목에 대하여는 소방법령에서 정한 기준을 우선 적용한다.

마. 정보 통신설비 계획

- 모든 정보통신설비는 신뢰성·기능성·안전성·경제성·에너지 절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종으로 설계하여야 한다.

- 모든 정보통신설비는 운영 및 확장이 용이하도록 하여야 하며, 초고속 정보통신망을 접속할 수 있도록 설계되어야 한다.

- 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보하여야 한다.

- 소방 관련규정에 적합하게 필요시 전관방송설비 등을 계획한다.

- 과학화 보안설비 (CCTV, 감지기, 출입통제설비 등)의 시설을 설치하고, 상황실 등에서 제어 할 수 있게 계획한다.

3.6. 기타사항

- ‘평창군 공공디자인 가이드라인’을 고려하여 계획에 반영한다.

- 야간이용자의 안전을 위해 ‘범죄예방환경설계(CPTED)’를 고려하여 계획에 반영한다.

- 문화예술촌 운영은 공개모집하여 이효석문학관과 함께 위탁 운영할 계획이며, 장터몰과 근대문학공작/체험몰의 와인방, 북카페는 임대계약으로 운영할 계획임을 고려하여 계획에 반영한다.

- 구상안은 각종 관련 상위 계획과 법률을 반영한 계획이 되어야 하며, 상위 계획이 서로 상이할 경우에는 본 설계지침을 적용한다.

- 법규 사항

․ 지역지구 : 계획관리지역, 동계올림픽특별구역

․ 건폐율 : 40%이하 / 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 / 건폐율(법 제77조)

․ 용적률 : 100%이하 / 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 / 용적률(법 제78조)

3.7. 제공 자료

- 제공 자료 목록

․ 대상지 수치지형도_dwg (1)

․ 대상지 도시관리계획 결정 지형도면고시도_dwg (2)

․ 위성사진_jpg (3)

․ 대상지 현황사진(대상지 전경 및 기타)_pdf (4)

․ 기존 건물 기본계획도(평,입면도), 층별 면적표_pdf (5)

- 대상지의 경계선은 수치지형도를 기준으로 한다.

- 위 제공 도서 및 자료 내용의 일부 또는 전부는 본 설계공모 외의 다른 목적으로 사용 할 수 없다.

- 시설 기준 면적표

설계 의도를 감안하여 조닝별 면적은 ±20% 내에서 변경 가능하며, 이때 시설의 총합면적이 ±20%을 초과하지 않는다. 모든 건축물은 단일 또는 여러 동으로 계획 가능하다. (표  참조)

건축물별		층수	예시			분류
			용도		면적 (㎡)
관리 영역	게이트+매표소	1층	문학예술촌으로 들어가는 입구		7+@	건축물 +조형물
	관리동1	1층	사무실, 방송실, 수납창고 등		150	건축물
	관리동2	1층	사무실, 회의실, 화장실			건축물
장터몰/	장터1	1층	메밀국수집		200	건축물
	장터2	1층	소머리국밥집			건축물
	장터3	1층	잡화상			건축물
	장터4	1층	의류집			건축물
근대 문학 공작 /체험몰	근대문학공작 /체험관1	1층	음악다실, 문학다방 (한국최초 다방 분위기 연출)		160	건축물
	근대문학공작 /체험관2	1층	북 카페 (근대 서구의 향수를 느낄 수 있는 공간 연출)			건축물
	근대문학공작 /체험관3	1층	와인방 : 백러시아-벨라루스 (근대 서구의 정신을 반영한 공간체험)			건축물
	근대문학공작 /체험관4	1층	흑백영상관(다리유) (프랑스 여배우 다니엘 다리유 이름을 딴 1920-30년대 영상체험실)			건축물
문학 창착몰	문학창작소 여마	-	초대형 여마 조형물, 전망대 및 전시공간 (예시 : 6m×7m×H12m)		42	건축물 +조형물
	문학창작소1	-	소설 ‘산협’ 소재 전시		64	건축물
	문학창작소2	-	소설 ‘개살구’ 소재 전시			건축물
	문학창작소3	-	소설 ‘들’ 소재 전시			건축물
	문학창작소4	-	소설 ‘산’ 소재 전시			건축물
당나귀 축사		1층	당나귀 2마리 생육 규모 축사 및 창고		40	건축물
야외 시설물	책 박물관	1층	책 관련 프로그램 진행		50	조형물
존치 건물	이효석 생가(복원)	1층	기존 생가(복원) 리모델링		86.48	리모델링
	평양푸른집	1층	기존 건축물 리모델링		79.29	리모델링
계		건축물+조형물 = 20개			878.77 +@

4. 제출 도서

4.1. 제출 도서의 종류

- 제출되어야 할 도서의 종류는 다음과 같다.

[표 ] 제출 도서 종류

구 분	규 격	축 척	수 량	비 고
설계도판	심사용 설계도판 : 3매(A0, 841㎜×1189㎜).	배치도 1/300 ~1/600	1식	칼라 표현 가능함.
설계설명서	설계설명서 : 설계도면 포함 (A3, 420㎜× 297㎜)	-	20부	모든 제출서류의 종이는 흰색으로 한다. 모든 제출도서의 표현은 흑백으로 한다. 응영 표현 가능함.
CD	-	-	1식	설계도판, 설계도면 및 설계설명서의 내용을 파일로 저장하여 인식표시 없이 설계도서(설계설명서)와 함께 포장한다.

4.2. 도서 작성 지침 및 내용

- 참가자 당 작품 제출은 1점에 한하며, 도서를 제출한 후에는 내용을 추가하거나 수정할 수 없다.

- 모든 도서는 자유롭게 구성 및 표현할 수 있으며, 설계도판에는 색상 사용에 제한을 두지 않는다.

- 설계도판에는 설계 내용과 직접적인 관련이 없는 이미지(사진)나 심볼 표현을 금지한다.

- 대상지 및 대상지 내의 특정 부분에 대해 크기나 축척 등을 임의 조정하거나 사실과 다르게 왜곡한 경우 감점 처리한다.

- 축척과 방위는 각 도면의 좌측상단에 정확히 표현한다. (제출도서 상단이 圖北)

- 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자를 원칙으로 하되, 필요한 경우 한문 및 영문을 병기할 수 있다.

- 설계도판과 설계설명서의 우측 상단, CD 케이스의 표지 우측 상단에 고유번호란을 흑색 선으로 표기한다. (고유번호란에는 어떤 내용도 기재하지 않는다)

* 고유번호란 표기 예

						10㎜
20㎜
	20㎜		20㎜		20㎜

가. 설계도판

1) 도판의 규격

- 도판의 규격

․ 도판은 10㎜ 폼보드 위에 A0 (841㎜ x 1189㎜) 크기 3장으로 구성한다.

․ 도판은 액자 또는 장식물 부착 등을 하지 않도록 한다.

․ 도판의 배열 방법은 아래의 그림과 같다.

․ 도판의 우측 상단에는 고유번호란을 표기하고, 우측 하단에는 도판번호(도판의 전시 순서를 표시한 번호)를 표기한다. (맑은 고딕체 36point, 중앙 정렬, 흑색)

PANEL #1 배치도(1/300 ~1/600) 배치 단면 및 입면 동선 계획	PANEL #2 부분 확대 배치 도면 평면도 및 입면, 단면 or 조경 계획 및 전시계획, 경관, 조명 계획	PANEL #3 부분 확대 배치 도면 평면도 및 입면, 단면 or 조경 계획 및 전시계획, 경관, 조명 계획
□	□	□

도판의 배열 및 내용(예시)

2) 도판의 내용

- 설계 개요, 계획 개념 등 설계 구상에 관한 설계자의 의도를 스케치, 개념도, 다이어그램 등을 자유롭게 활용하여 표현 가능하다.

- 배치도(전체 기본구상)를 제시한다. 방위는 도판 상단이 정북이 되도록 하여 1/300 ~ 1/600 스케일로 계획(안)을 작성한다.

- 부분 확대 배치도면 및 단면, 입면 (1/50 ~ 1/300) 등을 작성하여 제안한다.

- 조경 계획 및 전시 계획 개념을 제안한다.

나. 설계설명서

1) 설계설명서의 규격

- 설계설명서는 A3(297×420㎜) 35매 이내로 작성하여 백상지로 단면 인쇄하고, 단방향을 수직으로 좌측 편철하여 20부를 제출한다. (링 또는 와이어 사용금지)

- 설계설명서 표지는 백상지에 〔서식 13〕을 이용하여 동일하게 작성한다.

- 표지, 목차, 간지는 매수에서 제외하며, 표지, 목차, 간지를 제외한 모든 면에 쪽 번호를 표시한다.

- 설계설명서 내용 중 작성자를 인지할 수 있는 채색이나 기타 어떤 표시도 할 수 없다.

- 표지는 색상지 및 코팅지의 사용을 금지하며, 글씨체는 한글맑은고딕체, 글씨크기는 32P로 작성한다. (표지 : 스노우화이트 120g,  속지 : 백상지 80g)

2) 설계설명서의 내용

- 설계 개요 및 주요 계획 개념

- 외부 공간 계획 및 건축 계획

- 조경 개념 및 계획

- 내·외부 전시 개념

- 주요 계획 도면(배치도, 평,입,단면도, 조경 계획도 등)

- 설계 설명서에는 설계개요〔서식 14〕, 시설별 용도 및 면적표〔서식 15〕, 관계법규 검토서〔서식 16〕, 개략공사비 산출내역서〔서식 17〕가 포함되어야 한다.

- 기타 도판에 표현하지 못한 사항의 설명에 대해 자유롭게 구성

- 설계도면상의 글씨(숫자 포함)는 동일한 글씨체로 통일하며 글자크기는 식별 가능한 크기로 적정하게 조정한다.

- 설계도면은 배치도, 평면도(이동 동선 순으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로 작성한다

- 설계도면의 종류

․ 배치도, 대지 종, 횡단면도 : 1/900 (건축물, 도로, 야외 공간, 조경 등 핵심개념 표기)

․ 조경계획도 : 1/900

․ 부분 확대 배치도 : 1/300~1/400

․ 각 시설별 평면도 : 1/50 ~1/100

․ 입면도 및 단면도 : 1/50 ~1/100

․ 전시계획도

․ 실내외재료마감 계획 및 색채에 관한 계획

- 유의사항

․ 표지를 제외한 설계설명서의 매수는 응모작품 제출기준 초과 시 감점(-0.2점/페이지)

․ 항목별 작성내용은 필수 기술사항이며, 설계자 의도에 따라  해당 항목에 추가 기술가능(필수 기술 사항 누락 시 감점 -0.5점/건)

․ 작성순서에 따라 작성하며 항목 내 작성 내용은 순서변경 가능

․ 표지 및 모형사진, 컴퓨터 그래픽 이미지 등 을 포함하여 설계설명서에는 흑·백색을 제외한 일체의 색채사용 금지

․ 면적표는 지침서에서 제시한 ‘시설별 용도 및 면적표’ 순서에 맞추어 작성

․ 건물개요는 대지면적, 건축면적, 연면적, 용적률/건폐율, 조경 면적, 건물높이 등을 포함

․ 5번 항목의 부지활용계획은 이효석 문학관 연계 및 증축 등을 고려한 배치계획 등 부지에 대한 효율적인 활용 아이디어를 제안하는 내용으로 작성한다.

․ 3번 항목 관련하여 건물 3차원 이미지는 설계의도를 표현하기 위한 것으로서 렌더링하지 않은 3차원 이미지를 말하며, 아래 기준에 의거 작성

① 사용 S/W : 스케치업(SketchUp) 또는 AutoCAD 등

② 색채 사용금지(무채색 농도표현 금지, 유리 투명도 조절 및 그림자 표현 가능)

③ 대지지형, 도로(대지주변 및 대지 내), 해당건물 및 주변건물, 외부 공간 등 표현

④ 외장재 모듈(줄눈포함) 및 바닥 패턴 표현 가능

- 내용 및 작성 기준

작성 순서	항 목		비고
	작성내용
1	표지		페이지 미산입
2	목차
3	스터디 모형 사진 또는 3차원 이미지 (1페이지)
4	설계개요 (배치, 건축, 조경, 전시 개념 등), 시설별 면적표, 법규검토 등		설계개요〔서식 14〕, 시설별 용도 및 면적표〔서식 15〕, 관계법규 검토서〔서식 16〕, 등
5	배치 계획	대지현황 분석, 주변환경 분석, 배치계획개념
		동선계획 및 부지 이용계획 등
		배치도(조경 및 도로 표시), 영역별 배치계획
		향후 경제성을 고려한 부지활용계획
6	건축 계획	상징성, 입면, 매스계획 등 디자인개념
		조닝, 동선 등 공간구성 계획
		건물별 평면, 입면, 단면 계획
		건축물별 전시계획
7	조경 및 경관 계획	경관 및 조명계획, 외부 동선계획
		조경·식재 등 외부공간계획
		옥외시설 설치 및 시설물 계획
		관람 및 전시 계획
8	구조·시공· 토목·설비· 에너지계획	구조 및 시공계획	필요시 도면 삽입가능
		부지고 산정, 토목구조물, 종합계획 (배수, 도로, 옹벽 등)
		각 설비 계획 설명서(기계, 전기, 정보통신, 소방방재, 기타)
		신재생에너지 적용, 전력수요관리 계획 등 에너지 절약 계획
9	경제성	개략공사비 내역, 신기술, 신공법 도입에 의한 비용 절감계획	개략 공사비 산출내역서〔서식 17〕
		지속가능한 유지, 관리를 위한 전시 운영 계획 및 수익창출방안 등
10	추가 사항	기타 설계자 의도사항 (필요 시)
11	설계도면	배치도, 부분 확대 배치도, 대지 단면도 등 : scale 1/300~1/900	-배치도 -조경게획도 -확대 배치도 -각 시설 평,입,단면도 -전시계획도 등
		각 건축물 평,입,단면도, 전시 계획도 등 : scale 1/50 ~1/100
		외부 공간 전시 및 동선계획도, 조경 및 식재 계획도, 시설물 디자인 계획도 등 : scale 1/50 ~1/900
* 모형사진, 컴퓨터 그래픽 이미지는 사용 가능. * 칼라 이미지는 사용 불가함.			총 35페이지 이내 작성

다. CD

- 설계도판을 포함한 고해상도의 이미지 파일(300dpi이상, jpg형식)과 설계설명서(pdf) 및 기타 서식파일을 수록한 후 케이스에 담아 제출한다.

- JPG 파일 형식 : 모형 사진 또는 3차원이미지

․ 각 JPG파일 용량 5Mbyte 내외

․ 파일명은 3차원이미지.jpg, 모형사진-1.jpg, 모형사진-2.jpg 등의 형식으로 작성한다.

- PDF 파일 형식 : 설계설명서 + 설계도면 각각의 PDF파일

․ 파일명은 각각 도면.pdf, 설명서.pdf 형식으로 작성

- DWG 파일형식 : 평면도, 입면도 등 설계설명서 수록 도면

․ 파일명은 각각 도면.dwg. 형식으로 작성

- SKP 파일 : 3차원 이미지를 내보내기(export)한 스케치업 원본파일

․ 파일명은 3차원 모델링.skp 으로 작성

5. 각종 서식

1. 건축설계공모 응모신청서〔서식 1〕

2. 설계공모 참여자 명단〔서식 2〕

3. 청렴서약서〔서식 3〕

4. 대표자선임계〔서식 4〕

5. 위임장〔서식 5〕

6. 공동수급협정서〔공동이행방식, 서식 6-1〕/ 〔분담이행방식, 서식 6-2〕

7. 사용인감계〔서식 7〕

8. 건축설계공모 서면질의서〔서식 8〕

9. 건축설계공모 참여(작품접수) 신청서〔서식 9〕

10. 심사 후 입상작 확인용〔서식 10〕

11. 규격봉투〔서식 11〕

12. 심사용 설계도판 표시규격〔서식 12〕

13. 설계설명서 표지규격〔서식 13〕

14. 설계개요〔서식 14〕

15. 시설별 용도 및 면적표〔서식 15〕

16. 관계법규 검토내용〔서식 16〕

17. 개략공사비 산출내역서〔서식 17〕

18. 평가사유서〔서식 18〕

〔서  식 1〕

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명			건축사면허번호
	대표건축사명			주민등록번호
	소 재 지			전화번호
				FAX번호
				E-MAIL
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
평창군에서 시행하는 ‘효석문화예술촌 조성 건축설계공모’에 있어 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 두 업체 이상의 설계사무소가 합동 또는 공동으로 작품제출시 공동응모자란에 기재함 2015 . . . 신청인 : (인) (대표자) 평창군수 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 :							접 수 인
설 계 사무서명			전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)			주민등록번호

〔서  식 2〕

설계공모 참여자 명단

본인은 평창군에서 시행하는 효석문화예술촌 조성 건축설계공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 설계공모 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

구분	지분	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호
공동수급체 대 표 자 구 성 원
공동수급체 구 성 원
공동수급체 구 성 원

2015.    .    .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

평창군수 귀하

〔서  식 3〕

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 효석문화예술촌 조성

□ 발주기관 : 평창군수

당사는 ‘효석문화예술촌 조성 건축설계공모’ 와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2015 .    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

평창군수 귀하

〔서  식 4〕

대 표 자 선 임 계

본인은 평창군에서 시행하는 효석문화예술촌 조성 건축설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2015 .    .   .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

평창군수 귀하

〔서  식 5〕

위    임    장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
평창군에서 시행하는 ‘효석문화예술촌 조성 건축설계공모’ 에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2015. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 평창군수 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

〔서  식 6-1〕

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정자치부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년  월  일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

〔서  식 6-2〕

공동수급표준협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정자치부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20  년  월  일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

〔서  식 7〕

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 평창군에서 시행하는 ‘효석문화예술촌 조성 건축설계공모’ 에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2015년    월      일

주  소 :

업체명 :

대표자 :                           (인)

평창군수 귀하

〔서  식 8〕

건축설계공모 서면질의서

◦ 대 표 자 :                    (인)

◦ 업 체 명 :

◦ 소 재 지 :

◦ 연 락 처 : ☏          (FAX           )

◦ E-MAIL :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능. ※ 질의서는 FAX 또는 직접방문 접수하며, 근무 시간 내 수신 여부 반드시 확인. (기간 중 10:00 ~ 17:00 확인 전화: 033-330-2571) (FAX : 033-330-2256)

평창군수 귀하

〔서  식 9〕

건축설계공모 참여(작품접수) 신청서

접수번호
신청인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
평창군에서 시행하는 ‘효석문화예술촌 조성 건축설계공모’에 참가작품을 아래와 같이 제출 합니다. 덧붙임 : 1. 심사용 설계도판(A0) 3매 2. 심사용 설계설명서(A3) 20부 3. CD(설계도판, 설계도면, 설계설명서) 1장 2016 . . . 대표자 : (인) 평창군수 귀하

---------□-------------- 절 취 선 --------------□---------------

건축설계공모 참가작품 제출확인서

접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		주민등록 번 호

〔서  식 10〕

심사 후 입상작 확인용
설계공모 명	효석문화예술촌 조성
설계사무소 명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 사진 붙임

〔서  식 11〕

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	효석문화예술촌조성설계공모응모작품확인서	풀칠
	※ 고유번호,사무소명,응모자명 재중
※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.	풀 칠

〔서  식 12〕

심사용 설계도판(A0) 표시 요령

<도판번호 기재란> - 글씨크기 : 36point(진하게) - 글 씨 체 : 한글(맑은 고딕체) - 테두리선 : 진하게 - 정열방식 : 중앙정렬
												20	20	20	10
(단위 : mm)
																		10
												심사번호	기재란	(공란)				20
														1					20
																			10
														20	10

※ 각 도면의 여백에는 각종 개념도, 설명도 등의 삽입이 가능

※ 도판 테두리는 만들지 않음

〔서  식 13〕

설계설명서(A3) 표지 작성 요령

	20	20	20	10
							10
	심사번호	기재란	(공란)				20
효석문화예술촌 조성 건축설계공모 설계설명서
(맑은고딕체, 글씨크기 32P, 진하게) ※위 내용 외 기타 표기를 금함

※ 표지 글씨는 흑색(컬러사용 불가), 좌측 본드접착 편철, 테두리 없음

〔서  식 14〕

- 설  계  개  요 -

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
소품개요
기타사항

〔서  식 15〕

- 시설별 용도 및 면적표 -

(필요한 경우 시설 추가 제안 가능)

건축물별		층수	용도	면적 (㎡)	비고
관리 영역
장터몰
근대 문학 공작 /체험몰
문학 창착몰
당나귀 축사
존치 건물	이효석 생가(복원)	1층	기존 생가(복원) 리모델링	86.48	리모델링
	푸른집	1층	기존 건축물 리모델링	79.29	리모델링
건축 연면적	계
야외 시설물
시설물 면적	계
총계			총 시설물 수	시설물 건축면적/ 연면적

〔서  식 16〕

- 관계법규 검토내용 -

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

〔서  식 17〕

- 개략공사비 산출내역서 -

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	기계
	토목
	조경
	소품
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
총 계

〔서  식 18〕

평 가 사 유 서

□ 사 업 명 : 효석문화예술촌 조성

작품명	세부 평가 내용
작품 A
작품 B
~
작품 Z

년  월   일

심사위원                   (서명 또는 인)

평   창   군   수