과 업 지 시 서

2018평창동계올림픽 대종 종각건립공사

기본 및 실시설계용역

2016.  8.  .

	평 창 군 (올림픽시설과)

2018평창동계올림픽 대종 종각건립공사

기본 및 실시설계용역

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명 : 2018평창동계올림픽 대종 종각건립공사 기본 및 실시설계용역

2. 과업의 목적

본 과업은 평창군청 청사내에 종각을 건립하여 2018평창동계올림픽의 성공적 개최를 염원하고 문화올림픽 실현과 대회이후 올림픽 문화유산으로 남겨 관광자원화는 물론 군민화합의 종으로 활용하고자 함

3. 과업개요

가. 위    치 : 평창군 평창읍 하리 210-2 평창군청 청사내

(올림픽 홍보관 옆 화단부지)

나. 과업내용 : 건축(전통양식)·토목 설계 1식, 조경설계 1식

전기설계 1식, 조명설계 1식, 측량 1식

기타 디자인 : 표지석, 건립취지문, 현판 설계 각 1식

기타 : 스토리텔링 등

다. 사업규모 : 종각(전통목구조/팔작지붕) A=66.59㎡(20.18평)

라. 총사업비 : 금800,000,000원(금팔억원)

종각(전통양식) 건립공사, 조경공사, 전기공사, 조명공사

측량, 표지석, 건립취지문, 현판, 자문료, 스토리텔링

(※ 사업규모 및 사업비는 여건에 따라 변동될 수 있음)

마. 과업기간 : 착수일로부터 90일

4. 과업범위 및 내용

가. 본 과업은 2018평창동계올림픽 대종 종각건립공사를 위한 기본 및 실시 설계용역에 적용한다.

나. 종각은 평창 군청사, 올림픽 홍보관 등 주변환경과 어울리고, 전통적인 방식으로 주조된 범종과도 조화가 되어야 하며 주변 공간을 감안하여 설계한다.

다. 올림픽을 기념하고 올림픽유산으로 문화재 등록예정이므로 독창적이고 상징적이며 완성도를 극대화하여야 한다.

라. 종각내 범종의 설치 및 타종행사시 여유공간을 감안하여 종각을 설계한다.

마. 군정의 기조「도약하는 평창, 함께 웃는 군민」을 상징하며 오래도록 보전이 가능한 전통양식 건축물로 설계한다.

바. 종각의 최종 설계도서 작성시 관계전문가(평창군 종각건립자문위원회 위원 1인 이상, 강원도문화재전문위원 또는 중요무형문화재 1인 이상)의 자문을 거쳐야 하며, 자문 내용을 설계에 반영토록 하고 용역 준공시 자문 결과를 제출하여야 한다.

사. 기타 디자인 표지석, 건립취지문, 현판은 산업디자인전문회사(환경디자인 또는 종합디자인(종합디자인은 환경디자인 분야를 포함)분야로  신고된 업체의 자문을 거쳐야 하며, 기타 스토리텔링도 관련분야 전문가의 자문을 거쳐 용역 준공시 결과를 제출하여야 한다.

아. 종각 위치선정 및 조경 설계를 위한 사전 지형현황측량을 시행하고 종각의 배치 및 조경계획·동선계획 등을 지형현황도에 표기하여 우리군과 사전협의 후 용역을 시행하여야 한다.

자. 종각내에 설치되는 범종(7.5톤/2,018관)은 중량구조물이므로 충분한 구조검토 후 구조적 안정성을 확보할 수 있는 건축물로 설계하여야 한다.

Ⅱ. 설계 일반사항

1. 용어의 정의

가. “발주청”이라 함은 평창군청을 말한다.

나. “사업감독관”이라 함은 발주청의 장을 대리하여 용역 전반에 관한   감독 업무에 종사하는 것을 명받은 소속 공무원을 말한다.

다. “과업수행자”라 함은 본 과업을 수행하기 위하여 발주청과 과업 수행 계약을 체결한 개인 또는 회사, 기타 법인을 말한다.

라. “책임기술자”라 함은 용역 과업을 수행하기 위하여 용역수행자를 대리하여 용역 전반에 관한 업무를 수행하는 자를 말한다.

2. 과업수행의 책임 및 손해배상

가. 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는 관계 법령에 따라 설계자가 부담(배상)한다.

나. 과업완료 이후에 과업수행자의 하자로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여는 관계법령에 따라 사업수행자가 일체의 책임을 져야 한다.

다. 과업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주청의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성 비치하여야 하며 발주청의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

라. 본 용역 수행에 있어서 과업지시의 문맥해석 등에 대하여 의견이 다를 때에는 발주처의 해석에 따라야 한다.

마. 설계 작업 중 발주처의 사정으로 부분적인 변경사항이 발생하여 기 작성된 내용에 대하여 수정을 요구할 때에는 응하여야 한다.

바. 설계작업 중 획득한 자료나 정보는 유출할 수 없으며, 보안에 대한 책임을 진다.

사. 과업완료 후라도 성과내용의 변경, 수정, 보안, 관련자료 수집의 요구가 있을시 이를 시행하여야 한다.

아. 본 과업지시서에서 오기 및 누락된 사항은 수시로 평창군과 보완하여 시행한다.

3. 과업착수 및 공정보고

가. 과업의 착수는 계약체결 후 7일 이내에 하여야 하며, 착수전에는 과업수행계획서, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 우리군에 제출하여야 하며, 보완 요구 시 과업수행자는 이에 즉시 응해야 한다.

나. 과업의 진척보고는 관계기관 협의사항과 과업추진계획 등을 수시로 보고 하여야 한다.

다. 과업과 관련하여 과업완료 이전에 종합보고를 하여야 한다.

4. 보안대책

가. 과업수행자는 보안대책을 수립하여야 하며, 착수 시 용역참가자는 보안각서를 제출하여야 한다.

나. 모든 성과품은 과업수행자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출해서는 안 된다.

다. 과업수행자는 과업참가자 교체 시 인수인계에 철저를 기하고 공사감독원의 확인을 받아야 한다.

라. 과업수행시 작성한 자료나 성과품에 대해서는 우리군과 협의하여 그 내용의 중요도에 따라 비밀 및 일반자료로 분류하고 관리하여야 한다.

마. 기타 보안에 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항의 불이행으로 발생하는 모든 책임은 과업수행자가 진다.

5. 용역성과품의 납품

설계도서 제본이 완료되면 본 지침서의 성과품 작성 및 제출지침에 따라 성과품을 제출하여야 하며, 관련 법규 및 제반규정을 준수해야 한다.

6. 설계변경의 조건

가. 본 용역 수행 중 정책변경, 발주청의 계획 변경등으로 과업의 전부 또는 일부를 변경하거나 중지 한 때

나. 용역기간의 조정은 정책적 변경, 공기의 절대 부족사유, 불가항력 등의 사유가 있을 시 협의 조정할 수 있다.

다. 기타 발주청이 설계변경을 요구할 때.

7. 과업 일반사항

가. 설계용역을 수행함에 있어 문화재수리공사 설계도서 작성기준(문화  재청) 및 이에 수행의 목적상 따라야 하는 관계규정을 먼저 준수하여야 하며, 필요에 따라 관계기관과 협의해야 하며 비용은 설계 용역자의 부담으로 한다.

나. 과업수행 중 주요사항에 대하여 수시로 발주청 감독관과 협의하고     의견을 충분히 반영하여야 한다.

다. 과업수행자는 과업이 준공 된 이후에도 각종 협의 및 심의결과 보완    사항이 발생한 경우에는 설계도서를 수정·보완 및 관련 부대업무를    수행하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 별도 지급하지 아니한다.

라. 본 설계용역에 관한 모든 과업은 관계법령에 의한 제 규정 및 계약    내용에 적합하게 수행하여야 하며, 관계법령 및 계약문서에서 정하    지 아니한 사항에 대하여는 발주청과 협의하여 처리하여야 한다.

마. 감독관이 필요하다고 지시하는 사항에 대하여 해당기관 관계자 및     관련 전문가의 의견을 받아 설계에 반영하여야 한다.

바. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 감독관이 지시하는 사항    은 설계에 반영하여야 한다.

사. 계약자는 설계상 중대한 하자로 인하여 사업 중 또는 사업 후 발생    되는 인명피해, 예산 손실 등을 초래하였을 때에는 원인규명후 이에    대한 변제 및 민․형사상 책임을 진다.

아. 계약자는 설계도서 납품 전에 관련법규에 의한 인․허가 필요시 사전    관계기관 협의를 거쳐 납품하여야 하며, 이와 관련된 비용은 계약자 부    담으로 한다.

자. 설계도서 작성중 이의가 있을 때에는 반드시 발주청과 협의한 후 후속    작업을 진행 하여야 한다. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한    것으로 제시한 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가    진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 발주자    가 사전에 예측 할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에    문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여    야 한다.

8. 기타사항

가. 착수 전 관계공무원의 입회·설명하에 현장조사를 실시하고 과업 진행 중 의문점 및 자세한 사항은 반드시 발주부서와 협의 처리하여야 한다.

나. 본 사업수행에 있어 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 군에서 필요하다고 인정되는 사항에 대하여는 군의 지시에 따라야 한다.

Ⅲ. 설계도서 작성지침

1. 일반사항

가. 설계도서는 관련법규와 제반규정 및 본 과업지시서의 설계지침에서        제시한 기준이상으로 작성하여야 하며 구체적으로 명시되지 아니한        부분은 감독관과 협의하여 작성한다.

나. 설계도서 작성시 각종 시공 상세도는 현장 기능공이 쉽게 이해할 수        있는 수준으로 작성하되, 충분하게 작성하여야 한다.

다. 필요시 구조물의 구조계산 등 설계계산서를 작성하고 설계기준 참고        자료, 참고 도면을 첨부한다.

라. 일위대가표 및 단가산출서는 정부가 제정하거나 공인하는 표준품셈        및 문화재청 표준품셈에 의거 산정하되 감독관과 협의에 의거 적용        한다.

2. 설계설명서의 작성

가. 설계설명서는 설계내용을 요약하여 간단하게 다음과 같은 기준으로       작성한다.

- 공사목적 : 간략히 기재한다.

- 공사위치

- 공사개요

- 설계변경조건

- 공사기간 및 예상 공사금액

- 기타 (표지석, 건립취지문, 현판, 스토리텔링)

3. 시방서의 작성

가. 시방서는 공통사항은 표준시방서를 기준으로 하고 국토교통부 제정        공사 시방서 및 문화재수리표준시방서 작성요령에 의하여 당해 공        사의 특성에 부합되도록 작성하여야 한다.

나. 시방서는 관계법규에 위배됨이 없이 작성되어야 한다.

다. 특수공법, 특수자재인 경우에는 외국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본       등)의 기준을 적용할 수 있으나 이의 적용 시 관련사항을 충분히 검       토하여 적합하게 기술하여야 한다.

라. 본 설계도서에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 특기시방서를 별도        작성하여야 한다.

4. 공사비 내역서의 작성

가. 내역서는 국토교통부가 제정한 규정(회계예규 : 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙)을 기준으로 하여 설계도면 시방서에 의해 정확하게 산출하되 시방서에 명기된 순서의 공종별로 구분하여 작성하고 규격화 또는 표준화되어 있지 않는 품목은 상세도 등에 의거 일위대가표를 작성한다.

나. 재료비는 정부 고시가격을 적용하되, 고시가격이 없는 품목은 물가정보지를 비교하여 가장 낮은 가격을 적용해야 하며, 물가지에 나오지 않는 품목의 경우 실거래가격을 적용한다.

다. 노무비는 대한건설협회 및 중소기업 중앙회에서 공표한 시중 노임을 적용해야한다.

라. 내역서 비고란에 일위대가표의 해당 코드번호를 기록하고, 일위대가표가 없는 자재의 경우에는 단가산출근거를 기록해야 한다.

5. 구조계산서의 작성

가. 건축물의 구조계산은 구조기술자가 하여야 하며, 구조계산자는 발주        자의 요구가 있을 때에는 계산자 본인이 계산한 내용을 설명하여야        한다.

나. 구조계산은 합리적이고 정밀성을 기할 수 있는 보증을 갖도록 작성        한다.

다. 구조계산은 컴퓨터를 이용한 계산을 원칙으로 한다.

6. 참고자료 및 설계자료

설계는 정부 또는 공공단체가 발간한 자료를 인용하거나 관련 기타자료    를 참고하되, 반드시 참고자료의 근거를 명시하여야 한다.

7. 설계도면 작성

가. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 시공       및 적산이 용이 하도록 하여야 한다.

(1) 각부 치수의 명확한 표기

(2) 각종 사용자재의 명칭 기입

(3) 각종 부착 시설물의 표기

(4) 철근 배근도에 있어서 배근상세도를 세부적으로 작성하고 철근의          위치, 정착 및 이음길이 등의 명확한 기입

(5) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있는 보조설계도면(상세          도 등)의 충분한 작성

(6) 우리나라에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관(대          한건축학회, 공인 연구소 등)의 기술검토서 첨부

Ⅳ. 납품도서 목록

구 분	수 량	규 격	비 고
설 계 도 면	5부	A1(2부),A3(3부)
설 계 설 명 서	5부	A4
예 정 공 정 표	5부	A4
시 방 서	5부	A4
내 역 서	5부	A4
수 량 산 출 서	5부	A4
일 위 대 가 표	5부	A4
단 가 산 출 조 서	5부	A4
설 계 서 합 본	2부	A4	설계도면포함
설 계 보 고 서	5부	A4
설 계 서 CD 작성	2개
인 허 가 서 류 일 체	소요량