□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 주진초등학교 교사동

- 주소 : 강원도 평창군 평창읍 서동로 2053

◯ 측정기관 : ㈜서진석면환경연구원

◯ 발주기관 : ㈜원탁산업

◯ 제거작업의 내용 : 주진초등학교 교사동 지정폐기물 철거공사

◯ 제거작업의 기간 : 2016.08.01. ~ 2016.08.03.

측정 일시	2016.08.01 - 2016.08.03
측정 결과	부지경계선 A-1~A-4, 위생설비 입구, 폐기물 반출구, 음압기 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2337(환경위생과)

□ 2016.08.01.(측정시간 09:00 ~12:00)

시료번호	측정지점	측정결과	초과여부
A-1	부지경계선	0.002	기준 미만
A-2		0.002	기준 미만
A-3		0.001	기준 미만
A-4		0.002	기준 미만
A-5	위생설비 입구	0.004	기준 미만
A-6	폐기물 반출구	0.003	기준 미만
A-7	음압기	0.001	기준 미만

□ 2016.08.02.(측정시간 09:00 ~12:00)

시료번호	측정지점	측정결과	초과여부
A-1	부지경계선	0.002	기준 미만
A-2		0.002	기준 미만
A-3		0.001	기준 미만
A-4		0.002	기준 미만
A-5	위생설비 입구	0.003	기준 미만
A-6	폐기물 반출구	0.003	기준 미만
A-7	음압기	0.002	기준 미만

□ 2016.08.03.(측정시간 09:00 ~12:00)

시료번호	측정지점	측정결과	초과여부
A-1	부지경계선	0.003	기준 미만
A-2		0.002	기준 미만
A-3		0.002	기준 미만
A-4		0.001	기준 미만
A-5	위생설비 입구	0.003	기준 미만
A-6	폐기물 반출구	0.002	기준 미만
A-7	음압기	0.001	기준 미만