평창군 공고  제2016 -1106.호

공공하수도 사용개시 공고

속사공공하수처리시설 처리공법 변경되어 『하수도법』 제15조 및 같은법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시를  다음과 같이 공고합니다.

2016년    11월   07일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 내역

○ 사용개시 년 월 일 : 2016.11.07.(최초2011. 09. 01.)

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	구 분	수질기준(㎎/ℓ)					시설용량 (㎥/일)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P
속사공공하수처리시설 당초처리공법 (BBS-SOD)	용평면 속사리 673-18	설계유입수질	150	130	150	35.5	3.5	60
		설계방류수질	8	32	8	16	1.6
변경처리공법 Smart-SBR		설계유입수질	150	130	150	35	3.5	60
		설계 방류수질	5.8	20	5.8	12.8	1.28

2. 하수처리구역

구 분	면 적(㎢)	하수배제 방 식	비 고
계	75.5
속사리	75.5	분 류 식
속사리(변경없음)	75.5

3. 시운전 보고서 공람장소 : 평창군 상하수도사업소(평창읍 후평길 74)               ※ 상세도면게재는 생략하고 공람장소에 비치

4. 기타 필요한 사항

○ 하수처리구역내의 배수관련 인․허가등의 절차는 하수도법 및 평창군 하수도 사용조례에 의함