□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 오리온 연료사업부 사무동연구소

- 주소 : 강원도 평창군 진부면 경강로 3923-9

◯ 측정기관 : ㈜에코프렌즈

◯ 발주기관 : ㈜비움

◯ 제거작업의 내용 : 오리온 연료사업부 사무동연구소 증축공사(석면해체, 제거)

◯ 제거작업의 기간 : 2016.10.26. ~ 2016.10.27.

측정 일시	2016.10.26 - 2016.10.27
측정 결과	부지경계선(OS #01~OS #04), 위생설비 입구, 작업장 실내, 작업장 실외, 음압기, 폐기물 반출구 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2016.10.26.~2016.10.27.

측정일	2016. 10. 26.
측정결과	건물명	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	비고
	오리온 연로사업부 사무동연구소	OS #01	부지경계선	0.001	노출기준 미만
		OS #02	부지경계선	0.001	노출기준 미만
		OS #03	부지경계선	0.001	노출기준 미만
		OS #04	부지경계선	0.001	노출기준 미만
		OS #05-1	위생설비 입구	0.003	노출기준 미만
		OS #05-2	위생설비 입구	0.003	노출기준 미만
		OS #06	작업장 실내	0.002	노출기준 미만
		OS #07	작업장 실외	-	음압기 설치시 제외
		OS #08-1	음압기	0.004	노출기준 미만
		OS #08-2	음압기	0.004	노출기준 미만
		OS #09-1	폐기물 반출구	0.003	노출기준 미만
		OS #09-2	폐기물 반출구	0.003	노출기준 미만
측정일	2016. 10. 27.
측정결과	건물명	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	비고
	오리온 연로사업부 사무동연구소	OS #01	부지경계선	0.001	노출기준 미만
		OS #02	부지경계선	0.001	노출기준 미만
		OS #03	부지경계선	0.001	노출기준 미만
		OS #04	부지경계선	0.001	노출기준 미만
		OS #05	위생설비 입구	0003	노출기준 미만
		OS #06	작업장 실내	-	사용자가 없는 경우 제외
		OS #07	작업장 실외	-	음압기 설치시 제외
		OS #08	음압기	0.004	노출기준 미만
		OS #09	폐기물 반출구	0.003	노출기준 미만