평창군 고시 제2017 - 51호

올림픽 빌리지 근린공원 조성계획 결정 및 지형도면 승인 고시

평창군고시 제2015-88호(2015.8.28.) 및 제2015-89호(2015.8.28)로 최초 군계획시설(공원) 결정된 올림픽 빌리지 근린공원에 대하여「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」』제16조의2 규정에 의거 공원조성계획을 결정(최초)하고,『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제32조 및「토지이용규제기본법」제8조의 규정에 의하여 지형도면을 승인 고시합니다.

2017년  04월 28일

평    창    군    수

1. 공원조성계획 결정(최초) 및 지형도면 승인 조서

구 분	공원명	시설의 세분	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	최초 조성계획 수립	비고
				기 정	변 경	변경후
신설	올림픽 빌리지 근린공원	근린공원	평창군 대관령면 수하리 145-1번지 일원	24,158	-	24,158	평창군고시 제2015-88,89호 (‘15.08.28)	평창군고시제2017-51호 (‘17.04.28)	최초 결정

2. 공원조성계획 결정(최초) 사유서

도면 번호	공원명	시설의 세분	위치	변경내용	변경사유
②	올림픽 빌리지 근린공원	근린공원	평창군 대관령면 수하리 145-1번지 일원	․ 면적 및 조성계획 - 최초 : 24,158㎡	올림픽 빌리지 조성사업에 따른 이용객 편의 및 휴식 등을 위한 공원 신설

◌ 도시계획시설(올림픽 빌리지 근린공원) 조성계획(변경) 결정조서

1. 총괄표(위치 : 대관령면 수하리 145-1번지 일대)

구 분			부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	공작물	구성비(%)
총 계			24,158.00	5,117.77	99	100.00
시설부지	소 계		5,117.77	5,117.77	99	21.18
	소 계		2,750.34	2,750.34	-	11.39
	기반	도로	1,388.55	1,388.55	-	5.75
	시설	광장	1,361.79	1,361.79	-	5.64
	조경시설		430.95	430.95	-	1.78
	휴양시설		1,409.26	1,409.26	60	5.83
	유희시설		-	-	-
	운동시설		527.22	527.22	10	2.18
	교양시설		-	-
	편익시설		-	-	-
	공원관리시설		-	-	29
녹지 및 기타			19,040.23	-	-	78.82

2. 세부시설조서

(시설율 : 21.18%, 녹지율 : 78.82%)

구 분	시 설 명	기 호	부지 면적 (㎡)	건축면적(㎡)				공작물 (기)	비 고
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	구조
계			24,158.00					99
시설부지 소계			5,117.77					99
기반 시설	계		2,750.34					-
	도로		1,388.55					-	11노선
	광장	가	1,361.79					-
조경 시설	계		430.95
	야생화원	나	430.95
휴양 시설	계		1,409.26					60
	휴게소	다	1,409.26					-
	-1	다-1	722.30					-
	-2	다-2	77.88					-
	-3	다-3	490.78					-
	-4	다-4	82.88					-
	-5	다-5	35.42					-
	팔각정자	②	-					1
	파 고 라	②	-					5
	수목보호의자	③						3
	등 의 자	④	-					10
	평 의 자	⑤	-					15	파고라하부
	통나무의자	⑥	-					24
	평 상	⑦	-					2
운동 시설	계		527.22					10
	다목적운동장		527.22						3면, 휀스포함
	체력단련시설	⑧	-					10
공원 관리 시설	계		-					29
	종합안내판	⑨	-					1
	시설안내판	⑩	-					3
	방향표지판A	⑪	-					3
	방향표지판B	⑫	-					2
	인공둥지	⑬	-					20
녹지	계		19,040.23
	녹지		19,040.23

3. 도로조서

구분	규 모					연장 (m)	면적 (㎡)	기 능	시 점	종 점	비고
	등급	류별		번호	폭원 (m)
계	-	-		-	-		1,388.55	-	-	-
소 계							656.18
신설	소로		3	1	6.0	23.5	142.75	연결로	진입광장	다-1
신설	소로		3	2	2.0	49.4	102.51	진입로	공원경계	소로3-3
신설	소로		3	3	2.0	104.7	209.40	진입로	다-1	다-2
신설	소로		3	4	2.0	100.8	201.52	연결로	다-2	다-3
소 계							732.37
신설	산책로			1	1.5	125.5	188.22	진입로	다-4	다-2
신설	산책로			2	1.5	19.0	28.56	연결로	다-1	산책로-7
신설	산책로			3	1.5	16.4	24.62	진입로	공원경계	다-3
신설	산책로			4	1.5	17.3	25.98	진입로	공원경계	산책로-7
신설	산책로			5	1.5	33.3	49.98	연결로	진입광장	다-5
신설	산책로			6	1.5	82.9	124.29	연결로	다-5	다-4
신설	산책로			7	1.5	193.8	290.72	연결로	다-4	다-3

4. 공원조성계획 결정(최초) 및 지형도면승인도면 : 실음생략