□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 장평초등학교

- 주소 : 강원도 평창군 용평면 갈정지길 35-43

- 석면면적 : 1953㎡

◯ 측정기관 : ㈜프라임보건환경연구소

◯ 발주기관 : 주식회사 주찬건설

◯ 제거작업의 내용 : 장평초등학교 석면철거 및 처리공사

◯ 제거작업의 기간 : 2017.07.24. ~ 2017.08.01.

측정 일시	2017. 07. 24 ~ 2017. 08. 01
측정 결과	부지 경계선1~4, 위생설비 입구, 폐기물 반출구, 음압기출구, 폐기물보관지점1~2 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.07.24.~2017.08.01.

측정 일시	2017. 07. 24.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0017
	2	부지경계선2	0.0013
	3	부지경계선3	0.0018
	4	부지경계선4	0.0015
	5	위생설비 입구	0.0025
	6	폐기물 반출구	0.0026
	7	음압기출구	0.0024
측정 일시	2017. 07. 25.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0012
	2	부지경계선2	0.0014
	3	부지경계선3	0.0016
	4	부지경계선4	0.0011
	5	위생설비 입구	0.0018
	6	폐기물 반출구	0.0023
	7	음압기출구	0.0021
측정 일시	2017. 07. 26.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0013
	2	부지경계선2	0.0011
	3	부지경계선3	0.0015
	4	부지경계선4	0.0010
	5	위생설비 입구	0.0021
	6	폐기물 반출구	0.0025
	7	음압기출구	0.0024
측정 일시	2017. 07. 27.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0015
	2	부지경계선2	0.0017
	3	부지경계선3	0.0013
	4	부지경계선4	0.0011
	5	위생설비 입구	0.0020
	6	폐기물 반출구	0.0024
	7	음압기출구	0.0026

측정 일시	2017. 07. 28.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0011
	2	부지경계선2	0.0012
	3	부지경계선3	0.0016
	4	부지경계선4	0.0015
	5	위생설비 입구	0.0021
	6	폐기물 반출구	0.0026
	7	음압기출구	0.0024
측정 일시	2017. 07. 29.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0018
	2	부지경계선2	0.0014
	3	부지경계선3	0.0016
	4	부지경계선4	0.0013
	5	위생설비 입구	0.0027
	6	폐기물 반출구	0.0028
	7	음압기출구	0.0025
측정 일시	2017. 07. 30.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0019
	2	부지경계선2	0.0017
	3	부지경계선3	0.0018
	4	부지경계선4	0.0016
	5	위생설비 입구	0.0028
	6	폐기물 반출구	0.0026
	7	음압기출구	0.0027
측정 일시	2017. 07. 31.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0015
	2	부지경계선2	0.0016
	3	부지경계선3	0.0017
	4	부지경계선4	0.0014
	5	위생설비 입구	0.0029
	6	폐기물 반출구	0.0025
	7	음압기출구	0.0022

측정 일시	2017. 08. 01.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0012
	2	부지경계선2	0.0013
	3	부지경계선3	0.0011
	4	부지경계선4	0.0010
	5	폐기물보관지점1	0.0026
	6	폐기물보관지점2	0.0028