□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 진부농업 퇴비공장(나동)

- 주소 : 평창군 진부면 하송정길 82-17

- 석면면적 : 662.86㎡

◯ 측정기관 : 미래엔텍코리아 주식회사

◯ 발주기관 : 성호산업(주)

◯ 제거작업의 내용 : 진부농협 퇴비공장(나동) 철거공사

◯ 제거작업의 기간 : 2017. 09. 18. ~ 2017. 09. 20.

측정 일시	2017. 09. 18 ~ 2017. 09. 20
측정 결과	옥외부지경계선1~4, 위생설비 앞, 음압기배출구, 실외거주구역 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.09.18.~2017.09.20.

측정 일시	2017. 09. 07. 06:30 ~ 10:30
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	170918-1	옥외부지경계선1	0.0013	-
	170918-2	옥외부지경계선2	0.0007	-
	170918-3	옥외부지경계선3	0.0011	-
	170918-4	옥외부지경계선4	0.0021	-
	170918-5	위생설비 앞	0.0024	-
	170918-6	음압기배출구	0.0018	-
	170918-7	실외거주구역	0.0022	-
측정 일시	2017. 09. 07. 06:30 ~ 10:30
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	170919-1	옥외부지경계선1	0.0007	-
	170919-2	옥외부지경계선2	0.0014	-
	170919-3	옥외부지경계선3	0.0024	-
	170919-4	옥외부지경계선4	0.0019	-
	170919-5	위생설비 앞	0.0025	-
	170919-6	실외거주구역	0.0022	-
측정 일시	2017. 09. 07. 06:30 ~ 10:30
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	170920-1	옥외부지경계선1	0.0024	-
	170920-2	옥외부지경계선2	0.0016	-
	170920-3	옥외부지경계선3	0.0015	-
	170920-4	옥외부지경계선4	0.0028	-
	170920-5	위생설비 앞	0.0016	-
	170920-6	실외거주구역	0.0020	-