평창군 공고  제2017 - 1182호

공공하수도 사용개시 및 공공하수처리구역 확대 공고

면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사가(면온리, 무이리) 완료됨에 따라『하수도법』제15조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시 및 공공하수처리구역(확대)을 다음과 같이 공고합니다.

2017년  10월    일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 내역

○ 사용개시년월일 : 2017년 10월 01일(최초 2011년 10월 01일)

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	구 분		수질기준(㎎/ℓ)					시설용량 (㎥/일)
				BOD	COD	SS	T-N	T-P
면온 공공하수처리시설 [선회와류식SBR공법+총인-IPRTMProcess공법]	봉평면 직동길 8-21 (면온리)	설계유입수질		214	180	236	41.1	7.3	1,300 480→1,300 증설 820 총인처리시설 1,300
		방류 수질	최초설계	9	27	9	14.7	1.9
			총인처리 후	3.3	13	3.8	13.9	0.2

2. 공공하수처리구역별 하수배제방식 및 하수관로 정비계획

구 분	면 적 (㎢)		하수배제 방 식	하수관로 정비계획
	당 초	변 경
봉평면 면온리, 무이리	0.567	2.15	분 류 식	평창(봉평면) 하수도정비기본계획 부분변경(2012. 01.)에 의거 추진

3. 공람장소 : 평창군 상하수도사업소

※ 상세도면 게재는 생략하고 공람장소에 비치

4. 기타 필요한 사항

○ 공공하수처리구역내의 배수관련 인․허가 등의 절차는 하수도법 및 평창군 하수도 사용조례에 의함.

▣ 봉평면 무이처리분구 공공하수처리구역도