□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 대관령면사무소

- 주소 : 강원도 평창군 대관령면 대관령로 83

- 석면면적 : 1,198.3㎡

◯ 측정기관 : ㈜프라임보건환경연구소

◯ 발주기관 : ㈜영서건설

◯ 제거작업의 내용 : 대관령면사무소 리모델링공사(석면철거)

◯ 제거작업의 기간 : 2017.09.16.~2017.9.24.

측정 일시	2017. 09. 16 ~ 2017. 09. 24
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비 입구, 폐기물 반출구, 음압기출구, 작업장주변(1,2층 실내) ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.09.16.~2017.09.24.

측정 일시	2017. 09. 16.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0013	-
	2	부지경계선2	0.0011	-
	3	부지경계선3	0.0010	-
	4	부지경계선4	0.0015	-
	5	위생설비 입구	0.0018	-
	6	폐기물 반출구	0.0022	-
	7	음압기출구	0.0021	-
	8	작업장주변(1층실내)	0.0014	-
측정 일시	2017. 09. 17.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0010	-
	2	부지경계선2	0.0016	-
	3	부지경계선3	0.0013	-
	4	부지경계선4	0.0017	-
	5	위생설비 입구	0.0025	-
	6	폐기물 반출구	0.0022	-
	7	음압기출구	0.0020	-
	8	작업장주변(1층실내)	0.0019	-
측정 일시	2017. 09. 22.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0015	-
	2	부지경계선2	0.0017	-
	3	부지경계선3	0.0013	-
	4	부지경계선4	0.0011	-
	5	위생설비 입구	0.0020	-
	6	폐기물 반출구	0.0024	-
	7	음압기출구	0.0026	-
	8	작업장주변(2층실내)	0.0013	-

측정 일시	2017. 09. 23.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0010	-
	2	부지경계선2	0.0011	-
	3	부지경계선3	0.0015	-
	4	부지경계선4	0.0014	-
	5	위생설비 입구	0.0021	-
	6	폐기물 반출구	0.0024	-
	7	음압기출구	0.0023	-
	8	작업장주변(2층실내)	0.0017	-
측정 일시	2017. 09. 24.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	폐기물보관지점1	0.0015	-
	2	폐기물보관지점2	0.0019	-
	3	폐기물보관지점3	0.0014	-