□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 평창경찰서

- 주소 : 평창군 평창읍 군청길 55

- 석면면적 : 2,394.07㎡

◯ 측정기관 : ㈜프라임보건환경연구소

◯ 발주기관 : ㈜대한건설

◯ 제거작업의 내용 : 평창경찰서 본관 석면해체 및 철거공사

◯ 제거작업의 기간 : 2017. 10. 17. ~ 2017. 10. 22.

측정 일시	2017. 10. 17 ~ 2017. 10. 22
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비 입구 , 음압기 출구, 폐기물 반출구, 작업장주변지점, 폐기물보관지점1~2 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.10.17.~2017.10.22.

측정 일시	2017. 10. 17.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0014	미만
	2	부지경계선2	0.002	미만
	3	부지경계선3	0.0012	미만
	4	부지경계선4	0.001	미만
	5	위생설비 입구	0.0035	미만
	6	음압기 출구	0.0031	미만
	7	폐기물 반출구	0.0031	미만
측정 일시	2017. 10. 18.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0013	미만
	2	부지경계선2	0.0016	미만
	3	부지경계선3	0.0015	미만
	4	부지경계선4	0.002	미만
	5	위생설비 입구	0.0029	미만
	6	음압기 출구	0.0035	미만
	7	폐기물 반출구	0.0028	미만
	8	작업장주변지점	0.0036	미만
측정 일시	2017. 10. 19.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0026	미만
	2	부지경계선2	0.0021	미만
	3	부지경계선3	0.0025	미만
	4	부지경계선4	0.0016	미만
	5	위생설비 입구	0.0039	미만
	6	음압기 출구	0.0035	미만
	7	폐기물 반출구	0.0039	미만
	8	작업장주변지점	0.0033	미만

측정 일시	2017. 10. 20.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0024	미만
	2	부지경계선2	0.0026	미만
	3	부지경계선3	0.0022	미만
	4	부지경계선4	0.0018	미만
	5	위생설비 입구	0.0031	미만
	6	음압기 출구	0.0041	미만
	7	폐기물 반출구	0.0049	미만
	8	작업장주변지점	0.0036	미만
측정 일시	2017. 10. 21.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0028	미만
	2	부지경계선2	0.002	미만
	3	부지경계선3	0.0024	미만
	4	부지경계선4	0.0014	미만
	5	위생설비 입구	0.0033	미만
	6	음압기 출구	0.0035	미만
	7	폐기물 반출구	0.0028	미만
	8	작업장주변지점	0.0036	미만
측정 일시	2017. 10. 22.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0016	미만
	2	부지경계선2	0.0022	미만
	3	부지경계선3	0.0012	미만
	4	부지경계선4	0.0015	미만
	5	위생설비 입구	0.0035	미만
	6	음압기 출구	0.0019	미만
	7	폐기물 반출구	0.0023	미만
	8	폐기물보관지점1	0.0031	미만
	9	폐기물보관지점2	0.0026	미만