□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 주택

- 주소 : 강원도 평창군 미탄면 율치리 320-6번지 외

- 석면면적 : 443.29㎡

◯ 측정기관 : 주식회사 민영

◯ 발주기관 : 행운환경(합자)

◯ 제거작업의 내용 : 지방도415호선 문곡~창리(밤재)간 도로확포장공사 지정폐기물(석면)해체,제거공사 2차

◯ 제거작업의 기간 : 2017. 11. 13. ~ 2017. 11. 15.

측정 일시	2017. 11. 13 ~ 2017. 11. 15
측정 결과	부지 경계선 1~4, 위생시설, 주변지점 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2017.11.13.~2017.11.15.

측정 일시	2017. 11. 13.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	0.002	미만
	부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	0.003	미만
	부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	0.004	미만
	부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	0.001	미만
	위생 - 01	지점 5. 위 생 시 설	0.002	미만
	반출 - 01	지점 6. 주 변 지 점	0.005	미만
측정 일시	2017. 11. 14.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	0.003	미만
	부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	0.002	미만
	부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	0.002	미만
	부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	0.005	미만
	위생 - 01	지점 5. 위 생 시 설	0.001	미만
	반출 - 01	지점 6. 주 변 지 점	0.005	미만
측정 일시	2017. 11. 15.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	부지 - 01	지점 1. 부지 경계선	0.004	미만
	부지 - 02	지점 2. 부지 경계선	0.002	미만
	부지 - 03	지점 3. 부지 경계선	0.001	미만
	부지 - 04	지점 4. 부지 경계선	0.003	미만
	위생 - 01	지점 5. 위 생 시 설	0.001	미만
	반출 - 01	지점 6. 주 변 지 점	0.002	미만