□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 평창중학교

- 주소 : 평창군 평창읍 노성로 145 평창중학교

- 석면면적 : 2,482.44㎡

◯ 측정기관 : 미래엔텍코리아주식회사

◯ 발주기관 : ㈜태동건설

◯ 제거작업의 내용 : 평창중학교 교사동 석면철거 및 처리공사

◯ 제거작업의 기간 : 2018. 1. 6. ~ 2018. 1. 15.(10일)

측정 일시	2018. 1. 6. ~ 2018. 1. 15.
측정 결과	부지 경계선 1~4, 위생설비입구, 음압기배출구, 실외거주구역 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2018.01.06.~2018.01.15.

측정 일시	2018. 01. 06.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180106-1	부지경계선1	0.0009	-
	180106-2	부지경계선2	0.0016	-
	180106-3	부지경계선3	0.0008	-
	180106-4	부지경계선4	0.0014	-
	180106-5	위생설비입구	0.0010	-
	180106-6	음압기배출구	0.0029	-
	180106-7	실외거주구역	0.0021	-
측정 일시	2018. 01. 07.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180107-1	부지경계선1	0.0001	-
	180107-2	부지경계선2	0.0018	-
	180107-3	부지경계선3	0.0014	-
	180107-4	부지경계선4	0.0008	-
	180107-5	위생설비입구	0.0011	-
	180107-6	음압기배출구	0.0026	-
	180107-7	실외거주구역	0.0008	-
측정 일시	2018. 01. 08.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180108-1	부지경계선1	0.0026	-
	180108-2	부지경계선2	0.0015	-
	180108-3	부지경계선3	0.0007	-
	180108-4	부지경계선4	0.0015	-
	180108-5	위생설비입구	0.0022	-
	180108-6	음압기배출구	0.0031	-
	180108-7	실외거주구역	0.0015	-
측정 일시	2018. 01. 09.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180109-1	부지경계선1	0.0015	-
	180109-2	부지경계선2	0.0016	-
	180109-3	부지경계선3	0.0009	-
	180109-4	부지경계선4	0.0010	-
	180109-5	위생설비입구	0.0012	-
	180109-6	음압기배출구	0.0028	-
	180109-7	실외거주구역	0.0014	-

측정 일시	2018. 01. 10.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180110-1	부지경계선1	0.0010	-
	180110-2	부지경계선2	0.0008	-
	180110-3	부지경계선3	0.0013	-
	180110-4	부지경계선4	0.0011	-
	180110-5	위생설비입구	0.0011	-
	180110-6	음압기배출구	0.0025	-
	180110-7	실외거주구역	0.0009	-
측정 일시	2018. 01. 11.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180111-1	부지경계선1	0.0015	-
	180111-2	부지경계선2	0.0008	-
	180111-3	부지경계선3	0.0015	-
	180111-4	부지경계선4	0.0013	-
	180111-5	위생설비입구	0.0014	-
	180111-6	음압기배출구	0.0026	-
	180111-7	실외거주구역	0.0024	-
측정 일시	2018. 01. 12.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180112-1	부지경계선1	0.0019	-
	180112-2	부지경계선2	0.0020	-
	180112-3	부지경계선3	0.0011	-
	180112-4	부지경계선4	0.0024	-
	180112-5	위생설비입구	0.0011	-
	180112-6	음압기배출구	0.0023	-
	180112-7	실외거주구역	0.0020	-
측정 일시	2018. 01. 13.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180113-1	부지경계선1	0.0009	-
	180113-2	부지경계선2	0.0009	-
	180113-3	부지경계선3	0.0016	-
	180113-4	부지경계선4	0.0020	-
	180113-5	위생설비입구	0.0014	-
	180113-6	음압기배출구	0.0026	-
	180113-7	실외거주구역	0.0012	-

측정 일시	2018. 01. 14.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180114-1	부지경계선1	0.0020	-
	180114-2	부지경계선2	0.0016	-
	180114-3	부지경계선3	0.0013	-
	180114-4	부지경계선4	0.0007	-
	180114-5	위생설비입구	0.0028	-
	180114-6	음압기배출구	0.0029	-
	180114-7	실외거주구역	0.0014	-
측정 일시	2018. 01. 15.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	180115-1	부지경계선1	0.0006	-
	180115-2	부지경계선2	0.0012	-
	180115-3	부지경계선3	0.0018	-
	180115-4	부지경계선4	0.0016	-
	180115-5	위생설비입구	0.0031	-
	180115-6	음압기배출구	0.0028	-
	180115-7	실외거주구역	0.0014	-