□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 평창고등학교

- 주소 : 평창군 평창읍 노람들길 141 평창고등학교

- 석면면적 : 1971㎡

◯ 측정기관 : ㈜에코엔비텍

◯ 발주기관 : ㈜인아석면환경

◯ 제거작업의 내용 : 평창고등학교 교사동 석면철거 및 처리공사

◯ 제거작업의 기간 : 2018. 2. 3. ~ 2018. 2. 10.(7일)

측정 일시	2018. 2. 3. ~ 2018. 2. 10.
측정 결과	부지 경계선 1~4, 위생설비입구, 음압기배출구1~4, 작업장주변, 폐기물반출구1~2. 폐기물보관 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2018.02.03.~2018.02.10.

측정 일시	2018. 02. 03. (1일차)
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0203-C-평창1	부지경계선1	0.001	-
	0203-C-평창2	부지경계선2	0.000	-
	0203-C-평창3	부지경계선3	0.000	-
	0203-C-평창4	부지경계선4	0.001	-
	0203-C-평창5	위생설비입구	0.002	-
	0203-C-평창6	음압기배출구1	0.002	-
	0203-C-평창7	음압기배출구2	0.001	-
	0203-C-평창8	음압기배출구3	0.001	-
	0203-C-평창9	작업장주변	0.001	-
측정 일시	2018. 02. 04. (2일차)
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0204-C-평창1	부지경계선1	0.001	-
	0204-C-평창2	부지경계선2	0.000	-
	0204-C-평창3	부지경계선3	0.001	-
	0204-C-평창4	부지경계선4	0.001	-
	0204-C-평창5	위생설비입구	0.002	-
	0204-C-평창6	음압기배출구1	0.002	-
	0204-C-평창7	음압기배출구2	0.001	-
	0204-C-평창8	음압기배출구3	0.001	-
	0204-C-평창9	음압기배출구4	0.001	-
	0204-C-평창10	작업장주변	0.001	-
측정 일시	2018. 02. 06. (3일차)
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0206-C-평창1	부지경계선1	0.001	-
	0206-C-평창2	부지경계선2	0.001	-
	0206-C-평창3	부지경계선3	0.000	-
	0206-C-평창4	부지경계선4	0.001	-
	0206-C-평창5	위생설비입구	0.002	-
	0206-C-평창6	음압기배출구1	0.001	-
	0206-C-평창7	음압기배출구2	0.001	-
	0206-C-평창8	음압기배출구3	0.001	-
	0206-C-평창9	음압기배출구4	0.001	-
	0206-C-평창10	작업장주변	0.001	-

측정 일시	2018. 02. 07. (4일차)
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0207-C-평창1	부지경계선1	0.001	-
	0207-C-평창2	부지경계선2	0.001	-
	0207-C-평창3	부지경계선3	0.000	-
	0207-C-평창4	부지경계선4	0.000	-
	0207-C-평창5	위생설비입구	0.003	-
	0207-C-평창6	음압기배출구1	0.002	-
	0207-C-평창7	음압기배출구2	0.003	-
	0207-C-평창8	음압기배출구3	0.001	-
	0207-C-평창9	작업장주변	0.000	-
측정 일시	2018. 02. 08. (5일차)
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0208-C-평창1	부지경계선1	0.001	-
	0208-C-평창2	부지경계선2	0.000	-
	0208-C-평창3	부지경계선3	0.001	-
	0208-C-평창4	부지경계선4	0.001	-
	0208-C-평창5	위생설비입구	0.003	-
	0208-C-평창6	작업장주변	0.000	-
	0208-C-평창7	폐기물반출구1	0.002	-
	0208-C-평창8	폐기물반출구2	0.003	-
측정 일시	2018. 02. 09. (6일차)
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0209-C-평창1	부지경계선1	0.001	-
	0209-C-평창2	부지경계선2	0.000	-
	0209-C-평창3	부지경계선3	0.001	-
	0209-C-평창4	부지경계선4	0.001	-
	0209-C-평창5	위생설비입구	0.002	-
	0209-C-평창6	음압기배출구1	0.002	-
	0209-C-평창7	음압기배출구2	0.002	-
	0209-C-평창8	음압기배출구3	0.003	-
	0209-C-평창9	음압기배출구4	0.002	-
	0209-C-평창10	작업장주변	0.001	-
	0209-C-평창11	폐기물반출구	0.004	-
	0209-C-평창12	폐기물보관	0.002	-

측정 일시	2018. 02. 10. (7일차)
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0210-C-평창1	부지경계선1	0.001	-
	0210-C-평창2	부지경계선2	0.001	-
	0210-C-평창3	부지경계선3	0.000	-
	0210-C-평창4	부지경계선4	0.000	-
	0210-C-평창5	위생설비입구	0.003	-
	0210-C-평창6	음압기배출구1	0.002	-
	0210-C-평창7	음압기배출구2	0.001	-
	0210-C-평창8	음압기배출구3	0.002	-
	0210-C-평창9	음압기배출구4	0.003	-
	0210-C-평창10	작업장주변	0.000	-
	0210-C-평창11	폐기물반출구	0.003	-
	0210-C-평창12	폐기물보관	0.004	-