□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 황병포대

- 주소 : 평창군 대관령면 차항길 977

- 석면면적 : 961㎡

◯ 측정기관 : ㈜프라임보건환경연구소

◯ 발주기관 : 주식회사 현우

◯ 제거작업의 내용 : 황평 지정폐기물 처리용역

◯ 제거작업의 기간 : 2018.06.05.~2018.06.10.

측정 일시	2018. 06. 05 ~ 2018. 06. 10
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비입구, 음압기출구1~2, 폐기물보관지점1~2 ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2018.06.05.~2018.06.10.

측정 일시	2018. 06. 05.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0008	-
	2	부지경계선2	0.0006	-
	3	부지경계선3	0.0014	-
	4	부지경계선4	0.0012	-
	5	위생설비입구	0.0020	-
	6	음압기출구1	0.0011	-
	7	음압기출구2	0.0015	-
측정 일시	2018. 06. 09.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0016	-
	2	부지경계선2	0.0009	-
	3	부지경계선3	0.0012	-
	4	부지경계선4	0.0014	-
	5	위생설비입구	0.0015	-
	6	음압기출구1	0.0024	-
	7	음압기출구2	0.0011	-
	8	폐기물보관지점1	0.0018	-
	9	폐기물보관지점2	0.0011	-
측정 일시	2018. 06. 10.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	1	부지경계선1	0.0014	-
	2	부지경계선2	0.0006	-
	3	부지경계선3	0.0013	-
	4	부지경계선4	0.0008	-
	5	위생설비입구	0.0013	-
	6	음압기출구1	0.0018	-
	7	음압기출구2	0.0022	-
	8	폐기물보관지점1	0.0015	-
	9	폐기물보관지점2	0.0026	-