□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 횡계초등학교

- 주소 : 대관령면 꽃밭양지길 16-3

- 석면면적 : 2,269.19㎡

◯ 측정기관 : ㈜에코엔비텍

◯ 발주기관 : ㈜대원산업건설

◯ 제거작업의 내용 : 횡계초등학교 교사동 석면철거 및 처리공사

◯ 제거작업의 기간 : 2018.07.30.~2018.08.07.

측정 일시	2018. 07. 30 ~ 2018. 08. 07
측정 결과	부지경계선1~4, 위생설비입구, 음압기배출구1~9, 폐기물보관, 폐기물반출, 작업장주변(실외), 작업장주변(실내), ⇒ 각 0.01f/cc이하(기준치 미만)

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01f/cc이하,

연락처 : 330-2338(환경위생과)

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

측정기간 : 2018.07.30.~2018.08.07.

측정 일시	2018. 07. 30.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0730-C-횡계1	부지경계선1	0.001	-
	0730-C-횡계2	부지경계선2	0.000	-
	0730-C-횡계3	부지경계선3	0.000	-
	0730-C-횡계4	부지경계선4	0.001	-
	0730-C-횡계5	위생설비입구	0.002	-
	0730-C-횡계6	작업장주변(실외)	0.001	-
	0730-C-횡계7	작업장주변(실내)	0.000	-
	0730-C-횡계8	음압기배출구1	0.002	-
	0730-C-횡계9	음압기배출구2	0.002	-
	0730-C-횡계10	음압기배출구3	0.002	-
	0730-C-횡계11	음압기배출구4	0.003	-
측정 일시	2018. 07. 31.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0731-C-횡계1	부지경계선1	0.001	-
	0731-C-횡계2	부지경계선2	0.000	-
	0731-C-횡계3	부지경계선3	0.000	-
	0731-C-횡계4	부지경계선4	0.000	-
	0731-C-횡계5	위생설비입구	0.002	-
	0731-C-횡계6	작업장주변(실외)	0.000	-
	0731-C-횡계7	작업장주변(실내)	0.000	-
	0731-C-횡계8	음압기배출구1	0.003	-
	0731-C-횡계9	음압기배출구2	0.002	-
	0731-C-횡계10	음압기배출구3	0.003	-
	0731-C-횡계11	음압기배출구4	0.002	-
	0731-C-횡계12	음압기배출구5	0.002	-
	0731-C-횡계13	음압기배출구6	0.001	-
	0731-C-횡계14	음압기배출구7	0.003	-
	0731-C-횡계15	음압기배출구8	0.002	-
	0731-C-횡계16	폐기물반출	0.002	-
	0731-C-횡계17	폐기물보관	0.005	-

측정 일시	2018. 08. 01.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0801-C-횡계1	부지경계선1	0.000	-
	0801-C-횡계2	부지경계선2	0.000	-
	0801-C-횡계3	부지경계선3	0.001	-
	0801-C-횡계4	부지경계선4	0.000	-
	0801-C-횡계5	위생설비입구	0.002	-
	0801-C-횡계6	작업장주변(실외)	0.000	-
	0801-C-횡계7	작업장주변(실내)	0.000	-
	0801-C-횡계8	음압기배출구1	0.001	-
	0801-C-횡계9	음압기배출구2	0.000	-
	0801-C-횡계10	음압기배출구3	0.001	-
	0801-C-횡계11	음압기배출구4	0.001	-
	0801-C-횡계12	음압기배출구5	0.001	-
	0801-C-횡계13	음압기배출구6	0.001	-
	0801-C-횡계14	음압기배출구7	0.000	-
	0801-C-횡계15	폐기물보관	0.001	-
측정 일시	2018. 08. 02.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0802-C-횡계1	부지경계선1	0.001	-
	0802-C-횡계2	부지경계선2	0.000	-
	0802-C-횡계3	부지경계선3	0.000	-
	0802-C-횡계4	부지경계선4	0.000	-
	0802-C-횡계5	위생설비입구	0.004	-
	0802-C-횡계6	작업장주변(실외)	0.000	-
	0802-C-횡계7	작업장주변(실내)	0.000	-
	0802-C-횡계8	음압기배출구1	0.002	-
	0802-C-횡계9	음압기배출구2	0.001	-
	0802-C-횡계10	음압기배출구3	0.002	-
	0802-C-횡계11	음압기배출구4	0.004	-
	0802-C-횡계12	음압기배출구5	0.002	-
	0802-C-횡계13	음압기배출구6	0.002	-
	0802-C-횡계14	음압기배출구7	0.003	-
	0802-C-횡계15	음압기배출구8	0.001	-
	0802-C-횡계16	음압기배출구9	0.002	-

측정 일시	2018. 08. 03.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0803-C-횡계1	부지경계선1	0.000	-
	0803-C-횡계2	부지경계선2	0.000	-
	0803-C-횡계3	부지경계선3	0.001	-
	0803-C-횡계4	부지경계선4	0.000	-
	0803-C-횡계5	위생설비입구	0.002	-
	0803-C-횡계6	작업장주변(실외)	0.001	-
	0803-C-횡계7	작업장주변(실내)	0.000	-
	0803-C-횡계8	음압기배출구1	0.002	-
	0803-C-횡계9	음압기배출구2	0.002	-
	0803-C-횡계10	음압기배출구3	0.002	-
	0803-C-횡계11	음압기배출구4	0.003	-
	0803-C-횡계12	음압기배출구5	0.002	-
	0803-C-횡계13	음압기배출구6	0.002	-
	0803-C-횡계14	음압기배출구7	0.002	-
	0803-C-횡계15	음압기배출구8	0.002	-
	0803-C-횡계16	폐기물 반출	0.002	-
	0803-C-횡계17	폐기물 보관	0.003	-
측정 일시	2018. 08. 04.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0804-C-횡계1	부지경계선1	0.000	-
	0804-C-횡계2	부지경계선2	0.000	-
	0804-C-횡계3	부지경계선3	0.001	-
	0804-C-횡계4	부지경계선4	0.000	-
	0804-C-횡계5	작업장주변	0.001	-
	0804-C-횡계6	폐기물보관	0.004	-

측정 일시	2018. 08. 05.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0805-C-횡계1	부지경계선1	0.000	-
	0805-C-횡계2	부지경계선2	0.000	-
	0805-C-횡계3	부지경계선3	0.001	-
	0805-C-횡계4	부지경계선4	0.001	-
	0805-C-횡계5	위생설비입구	0.002	-
	0805-C-횡계6	작업장주변	0.001	-
	0805-C-횡계7	음압기배출구1	0.002	-
	0805-C-횡계8	음압기배출구2	0.001	-
	0805-C-횡계9	음압기배출구3	0.001	-
	0805-C-횡계10	음압기배출구4	0.002	-
	0805-C-횡계11	음압기배출구5	0.001	-
	0805-C-횡계12	음압기배출구6	0.001	-
	0805-C-횡계13	음압기배출구7	0.002	-
	0805-C-횡계14	음압기배출구8	0.001	-
	0805-C-횡계15	음압기배출구9	0.001	-
	0805-C-횡계16	폐기물보관	0.002	-
측정 일시	2018. 08. 06.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0806-C-횡계1	부지경계선1	0.000	-
	0806-C-횡계2	부지경계선2	0.001	-
	0806-C-횡계3	부지경계선3	0.001	-
	0806-C-횡계4	부지경계선4	0.001	-
	0806-C-횡계5	위생설비입구	0.001	-
	0806-C-횡계6	작업장주변(실외)	0.000	-
	0806-C-횡계7	작업장주변(실내)	0.000	-
	0806-C-횡계8	음압기배출구1	0.001	-
	0806-C-횡계9	음압기배출구2	0.001	-
	0806-C-횡계10	음압기배출구3	0.002	-
	0806-C-횡계11	음압기배출구4	0.001	-
	0806-C-횡계12	음압기배출구5	0.001	-
	0806-C-횡계13	음압기배출구6	0.001	-
	0806-C-횡계14	음압기배출구7	0.000	-
	0806-C-횡계15	음압기배출구8	0.001	-
	0806-C-횡계16	음압기배출구9	0.000	-
	0806-C-횡계17	폐기물반출	0.002	-
	0806-C-횡계18	폐기물보관	0.001	-

측정 일시	2018. 08. 07.
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	0807-C-횡계1	부지경계선1	0.001	-
	0807-C-횡계2	부지경계선2	0.001	-
	0807-C-횡계3	부지경계선3	0.001	-
	0807-C-횡계4	부지경계선4	0.001	-
	0807-C-횡계5	작업장주변(실외)	0.000	-
	0807-C-횡계6	작업장주변(실내)	0.000	-
	0807-C-횡계7	폐기물보관	0.002	-