□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 호명초등학교 교사동

- 주소 : 진부면 약수동길 11

- 석면면적 : 1,333.45㎡

◯ 측정기관 : ㈜에코엔비텍

◯ 발주기관 : 행운환경(합)

◯ 제거작업의 내용 : 호명초등학교 교사동 석면철거공사

◯ 제거작업의 기간 : 2018. 07. 25. ~ 2018. 09. 20.

측정 일시	2018. 08. 05. ~ 2018. 08. 10.
측정 결과	부지경계선, 위생설비입구, 음압기배출구, 작업장주변 실외, 작업장주변 실내, 폐기물 반출구 ⇒ 각각 배출허용기준인 0.01f/cc이하(0.001~0.003f/cc)

※ 석면배출허용기준 : 1세제곱센티미터 당 0.01개 이하

문의사항 연락처 : 330-2338(환경위생과)